**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zapytania jest **kompleksowa** **obsługa techniczna (wizja, światło, dźwięk, multimedia)** **oraz kompleksowa budowa i produkcja scenografii wydarzenia Kongres Rozwoju Systemu Edukacji na PGE Narodowy w Warszawie. Obie usługi wymagają montażu, realizacji produkcji i demontażu.** **Pakiet 3. – Produkcja, montaż i demontaż elementów scenografii przestrzeni.**

**I. CZĘŚĆ OGÓLNA ZAMÓWIENIA**

**Miejsce wydarzenia:**

PGE Narodowy, aleja Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa.

Liczba gości: 700 osób

**Termin wykonania zamówienia:**

Montaż: 17 września 2019 r., od godz. 12:00;

Realizacja: 18 września 2019 r., godz. 8:00 – 18:00;

Demontaż: 18 września 2019 r., od godz. 18:30 do 19 września 2019 r., godz. 6:00.

**II. OBOWIĄZKI WYKONAWCY**

Zamawiający określa poniżej przybliżone wymiary materiałów. Do obowiązków Wykonawcy należy zdjęcie właściwych wymiarów po zapoznaniu się ze specyfikacją i miejscem organizacji kongresu   
i uwzględnienie ich, wraz z opisem wykorzystywanych materiałów i sposobem mocowania  
 w ostatecznym projekcie wizualizacji kongresu wymagającym zatwierdzenia Zamawiającego. Projekt scenografii zostanie przekazany Wykonawcy w ciągu 3 dni od podpisania umowy. Wykonawca zobowiązuje się nanieść uwagi Zamawiającego na projekt.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa materiału konferencyjnego** | **Liczba** | **Wymagania techniczne** | **Opis czynności dotyczących wykonania materiału konferencyjnego** |
| **1.** | Szarfy/Baner przed wejściem wzdłuż kolumn | 2 | **Wymiary: ok. 4 m x 2,5 m,** (wysokość/szerokość) **+/- 15%** wzdłuż kolumn  **Materiał:** Baner blockout min. 300 mkw wieszany na zaciskowych taśmach, z obciążnikiem.  **Jakość wykonania:** bezinwazyjny, estetycznie wykonany, kolorystyka wyraźna, czytelne napisy, odporny na UV i zmiany temperatur  **Poziom: -3 (wejście tunel VIP przy bramie 5)** | Wymiarowanie  Wizualizacja  Montaż  Produkcja  Demontaż |
| **2.** | Wystawa | 12 | **Wymiary: ok. 1,60 m x 1,90 m** (wysokość/szerokość) **+/- 15%**  **Materiał:** zadrukowany materiał nieprzebijający, klejony, bezinwazyjnie zasłaniający obecne zdjęcia.  **Jakość wykonania:** bezinwazyjne,estetycznie wykonany, kolorystyka wyraźna, czytelne napisy, odporny na UV i zmiany temperatur  **Poziom: -3 (wejście tunel VIP)** | Wymiarowanie  Wizualizacja  Montaż  Produkcja  Demontaż |
| **3.** | Oklejenie wejścia do sali gastronomicznej | 2 komplety | **Wymiary: 2 szt: 2,40 m x 2 m**  **4 szt: 0,75 m x 2 m**  (wysokość/szerokość)+/- **15 %**  Naklejka transparentna, pełen kolor  **Jakość wykonania:** bezinwazyjne,estetycznie wykonany, kolorystyka wyraźna, czytelne napisy, odporny na UV i zmiany temperatur  **Poziom: -1** \\frse\zespoly\ZPIK\ZPII\GRAFIKA\PROJEKTY_Piotr Konopka\FRSE\Konferencje, seminaria\2019\Kongres FRES\wizualizacje\obrazki\image013.jpg |  |
| **4.** | Naklejki na okna w strefie gastronomicznej | 10 | **Wymiary: 0,9 m x 2 m**  (wysokość/szerokość) +/- **20 %**  Naklejka transparentna wycinana po obrysie, pełen kolor  **Jakość wykonania:** bezinwazyjne,estetycznie wykonane, kolorystyka wyraźna, czytelne napisy, odporny na UV i zmiany temperatur  **Poziom: 0**  https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/64235221_368657630666815_4938141186901671936_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=ba2c9428f27d5652240e09a55584acb3&oe=5D7E0EAE | Wymiarowanie  Wizualizacja  Montaż  Produkcja  Demontaż |
| **5.** | Oklejenie wejścia do sali konferencyjnej | komplet | **Wymiary: 2 szt: 2,40 m x 2 m**  **4 szt: 0,75 m x 2 m**  (wysokość/szerokość)+/- **15 %**  Naklejka transparentna, pełen kolor  **Jakość wykonania:** bezinwazyjne,estetycznie wykonany, kolorystyka wyraźna, czytelne napisy, odporny na UV i zmiany temperatur  **Poziom: 0** | Wymiarowanie  Wizualizacja  Montaż  Produkcja  Demontaż |
| **6.** | Obudowa wysp cateringowych | 6 kompletów | Wymiary:  **4 szt: 5,3 m x 5,3, wysokość: 2,2 m;**  **2 szt: 4 m x 3,35 m, wysokość: 2,2 m**  Materiał: do uzgodnienia, pełny zadruk, pełny kolor | Wymiarowanie  Wizualizacja  Montaż  Produkcja  Demontaż |
| **7.** | Oklejenie wejścia do recepcji  z garażu PGE Narodowego | 2 | **Wymiary: ok. 1,1 m x 0,6 m**  (wysokość/szerokość) +/- **15%**  Naklejka transparentna, pełen kolor  **Jakość wykonania:** bezinwazyjne, estetycznie wykonane, kolorystyka wyraźna, czytelne napisy, odporny na UV i zmiany temperatur  **Poziom: -3** | Wymiarowanie  Wizualizacja  Montaż  Produkcja  Demontaż |
| **8.** | Szarfy w foyer biznes klubu na balustradach | 4 | **Wymiary:** **ok. 2,5 m x 5 m**  (szerokość/wysokość) **+/- 15%**  **Kolorystyka:** 4+4  **Materiał:** Baner blockout  **Jakość wykonania:** estetycznie wykonane, kolorystyka wyraźna, czytelne napisy, odporny na UV i zmiany temperatur  **Jakość wykonania:** estetycznie wykonane, kolorystyka wyraźna, czytelne napisy, odporny na UV i zmiany temperatur | Wymiarowanie  Wizualizacja  Montaż  Produkcja  Demontaż |
| **9.** | Oklejenie wejścia do sal wizyjnych | 3 | **Wymiary: ok. 2,03 m x 0,87 m**  (wysokość/szerokość) +/- **15%**  Naklejka transparentna, pełen kolor  **Jakość wykonania:** bezinwazyjne, estetycznie wykonane, kolorystyka wyraźna, czytelne napisy, odporny na UV i zmiany temperatur  \\frse\zespoly\ZPIK\ZPII\GRAFIKA\PROJEKTY_Piotr Konopka\FRSE\Konferencje, seminaria\2019\Kongres FRES\wizualizacje\obrazki\image085.jpg |  |
| **10.** | Drogowskazy | 16 sztuk | **Wymiary: 2,2 m x 0,7 m x 0,7 x 07**  (wysokość/szerokość) +/- **15%**  **Materiał:** stand reklamowy |  |
| **11.** | Naklejka na drzwi do sal wizyjnych | 5 | **Wymiary: ok. 0,6 m x 0,6 m**  (wysokość/szerokość) +/- **15%**  Naklejka transparentna, pełen kolor  **Jakość wykonania:** bezinwazyjne, estetycznie wykonane, kolorystyka wyraźna, czytelne napisy, odporny na UV i zmiany temperatur | Wymiarowanie  Wizualizacja  Montaż  Produkcja  Demontaż |
| **12.** | Obsługa techniczna |  | Zapewnienie odpowiedniej liczby obsługi technicznej do montażu i demontażu powyższych usług w 8 godzin. |  |
| **13.** | Materiały, wykonawstwo |  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca używał materiałów trudnopalnych (atesty), montaż i demontaż zgodny z zasadami BHP oraz zgodnie z regulaminem PGE Narodowego oraz przepisami przeciwpożarowymi. |  |