**Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiot zamówienia: wynajem ściany multimedialnej (tzw. digital video wall) wraz   
   z komputerem sterującym, nagłośnieniem, transportem i wsparciem technicznym, w celu wyświetlania treści promocyjno-upowszechniających Europass, w trakcie wydarzeń konferencyjnych, targowych i masowych w roku 2020.
2. Przybliżone terminy i prawdopodobne lokalizacje realizacji usługi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Data | Lokalizacja | Roboczy tytuł wydarzenia | Profil wydarzenia |
| 1 | 8 stycznia 2020 | Stadion Narodowy, Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, Warszawa lub inaczej, do potwierdzenia. | Erasmus + Infoday | Informacyjna impreza masowa |
| 2 | II/III kwartał 2020 | Do ustalenia. | HR Tech Summit /Europejski Dzień Języków / Europejski Tydzień Młodzieży | Konferencja HR / Targi Pracy / Informacyjna impreza masowa |
| 3 | III/IV kwartał 2020 | Stadion Narodowy, Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, Warszawa | Europejska Noc Sportu / Międzynarodowy Bieg E+ / Kongres Rozwoju Systemu Edukacji | Informacyjna impreza masowa |
| 4 | III/IV kwartał 2020 | Stadion Narodowy, Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, Warszawa | Krajowa Konferencja ECVET / Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych | Informacyjna impreza masowa |
| 5 | III/IV kwartał 2020 | Do ustalenia. | FRSE/ Talent – Rozwój – Kompetencje EPALE/ II Forum Edukacji Dorosłych | Informacyjna impreza masowa |

1. Warunki udziału:
2. Posiadanie doświadczenie w dostarczaniu złożonej usługi jak w p. 1. przedmiot zamówienia – potwierdzone referencjami.
3. Posiadanie Video ściany o przekątnej minimum 120 cali, złożonej z nie więcej niż  
   4 monitorów, o jasności obrazu min. 1500 cd/m2, potwierdzone przesłaniem kopii dokumentacji technicznej.
4. Wpis do rejestru ewidencji działalności gospodarczej.
5. Parametry techniczne ściany multimedialnej:
6. Technologia wyświetlania: videoscreen LCD (przekątna 152,4 cm / 60 cali)
7. Rozdzielczość: 1366 x 768 pixeli
8. Paleta kolorów: 16,77 miliona (w zaokrągleniu)
9. Rozmiar pixela: 0,973 x 0,973 mm
10. Współczynnik kontrastu: 1 000 000 : 1, przy ustawieniu przyciemnia lokalnego na poziomie wysokim (local diming set to High) oraz 5000 :1 przy przyciemnieniu lokalnym wyłączonym (without local diming)
11. Aktywna powierzchnia ekranu: 1328,8 x 747,1 mm
12. Responsywność: min. 6 ms (od szarości do szarości – wartość uśredniona)
13. Wejście komputerowe: AnalogoweRGB (0,7 Vp-p)[75 Ω], Cyfrowe (standard DVI 1.0)
14. Dodatkowe usługi w ramach zamówienia:
15. Transport na miejsce ekspozycji.
16. Dostarczenie jednolitej kolorystycznie zabudowy z możliwością naniesienia logotypów.
17. Rozstawienie urządzenia wraz z testami obrazu i dźwięku.
18. Wsparcie techniczne.
19. Demontaż i transport powrotny.