1. **Opis przedmiotu zamówienia – Część 2**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Miejsce docelowe świadczenia usług – obecna siedziba Zamawiającego aleje Jerozolimskie 142A,   
02-305 Warszaw

1. Łącze zapasowe:

* Symetryczne o przepustowości minimum 200/200 Mbit/s.
* Technologia wykonania - łącza radiowe.
* Zakończenie łącza od strony abonenta dla ruchu IP – Ethernet 100/1000 BASE-T.
* Zakończenie łącza od strony abonenta dla ruchu głosowego – ISDN.
* Automatyczne przełączenie ruchu IP wychodzącego i przychodzącego w przypadku awarii łącza podstawowego, oraz automatyczny powrót po awarii.
* Automatyczne przełączenie usługi ISDN telefonii stacjonarnej dla ruchu wychodzącego   
  i przychodzącego(abonent posiada dwie karty ISDN w centrali PBX).
* Łącze zestawione do innego węzła operatora niż łącze główne.

1. **Opis sposobu przygotowania oferty**

Oferent powinien stworzyć ofertę cenową która powinna zawierać:

* Koszt instalacji usług.
* Koszty wsparcia.
* Koszty abonamentów za usługi.
* Informacje jaką technologią będą świadczone usługi.

Oferent zobowiązany jest wkalkulować w cenę oferty koszty związane z korzystaniem przez niego z infrastruktury budynku.