**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ 2**

Miejsce docelowe świadczenia usług – obecna siedziba Zamawiającego aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa

Łącze zapasowe:

1. Symetryczne o przepustowości minimum 200/200 Mbit/s.
2. Technologia wykonania - łącza radiowe.
3. Zakończenie łącza od strony abonenta dla ruchu IP – Ethernet 100/1000 BASE-T.
4. Zakończenie łącza od strony abonenta dla ruchu głosowego – ISDN.
5. Automatyczne przełączenie ruchu IP wychodzącego i przychodzącego w przypadku awarii łącza podstawowego, oraz automatyczny powrót po awarii.
6. Automatyczne przełączenie usługi ISDN telefonii stacjonarnej dla ruchu wychodzącego
i przychodzącego(abonent posiada dwie karty ISDN w centrali PBX).
7. Łącze zestawione do innego węzła operatora niż łącze główne.

Oferent powinien stworzyć ofertę cenową która powinna zawierać:

1. Koszt instalacji usług;
2. Koszty wsparcia;
3. Koszty abonamentów za usługi;
4. Informacje jaką technologią będą świadczone usługi.

Oferent zobowiązany jest wkalkulować w cenę oferty koszty związane z korzystaniem przez niego z infrastruktury budynku.