**Opis przedmiotu zamówienia dotyczący sukcesywnych dostaw do siedziby FRSE papieru do urządzeń powielających i drukarek laserowych czarno-białych i kolorowych do dnia 31.12.2022r.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** |
| **1** | Papier **biały** **A4** do drukarek laserowych czarno-białych, kolorowych i kserografów, min **80g/m²,** niepylący, spełniający normy ISO 9001, ISO 9706, ISO 14001, posiadający certyfikat FSC, poziom bieli min. 168% CIE charakteryzujący się bliskim 100%-mu współczynnikiem nie zacinania urządzeń. Jedna ryza zawierająca 500 arkuszy. |
| **2** | Papier **biały A4** do drukarek laserowych czarno-białych, kolorowych i kserografów, min **90g/m²** satynowy lub satynowany, niepylący, spełniający normy ISO 9001, ISO 9706, ISO 14001, posiadający certyfikat FSC, poziom bieli min. 161% CIE, nieprzezroczystość wg ISO2471 94%, gładkość bekk wg ISO5627 maksimum 105 sekund. Jedna ryza zawierająca 500 arkuszy. |
| **3** | Papier **biały A4** do drukarek laserowych czarno-białych, kolorowych i kserografów, min **160g/m²**, spełniający normy ISO 9706, posiadający certyfikat FSC, poziom bieli minimum 169% CIE. Jedna ryza zawierająca 250 arkuszy. |
| **4** | Papier **biały A4** do drukarek laserowych czarno-białych, kolorowych i kserografów, min **200g/m²**, spełniający normy ISO 9706, posiadający certyfikat FSC, poziom bieli minimum 169% CIE. Jedna ryza zawierająca 250 arkuszy. |
| **5** | Papier **biały** **A3** do drukarek laserowych czarno-białych, kolorowych i kserografów, min **80g/m²,** niepylący, spełniający normy ISO 9001, ISO 9706, ISO 14001, posiadający certyfikat FSC, poziom bieli min. 168% CIE charakteryzujący się bliskim 100% współczynnikiem nie zacinania urządzeń. Jedna ryza zawierająca 500 arkuszy. |