**Opis Przedmiotu Zamówienia OPZ**

**Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja ( wykonanie, montaż i demontaż) standów półkowych z miejscem na poster badawczo-analitycznych z oświetleniem.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Stand półkowy z posterem na górze w poziomie (wymiary 1400 x 2300)** | |
|  | Wymiary | Stand półkowy o szerokość 1400 mm, wysokość 1500 mm; +/–15% dopuszczalna tolerancja).  Poster badawczo- analityczny ( dwustronny) o szerokości 1400 mm, wysokości 800 mm ; +/–15% dopuszczalna tolerancja).  Pólki o szerokości 800 mm, wysokości 450 mm, głębokości 300 mm, grubości 70 mm |
|  | Surowiec/materiał | tektura, karton lub materiał o podobnych właściwościach |
|  | technika zadruku/znakowania | Wykonanie wydruku grafiki na pcv i doklejanie (wymienna) wg projektu przygotowanego przez zamawiającego. Zadruk 4+4 |
|  | Dodatkowe informacje | Stand półkowy składa się z minimum dwóch regałów z możliwością dostępu po obu stronach. Stand złączony u góry posterem na którym znajdować się będzie grafika z możliwością wymiany wg projektu zamawiającego. Całość wzmocniona samodzielną podstawą do konstrukcji w celu wzmocnienia stabilności i ekspozycji produktów do 15-20 kg.  Całość będzie oświetlana bezprzewodowo lampą LED od góry. |
|  | Ilustracja poglądowa |  |
|  | Wycena | 1 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Stand półkowy z posterem na górze w pionie (wymiary 1200 x 2500)** | |
|  | Wymiary | Stand półkowy o szerokość 1200 mm, wysokość 1200 mm; +/–15% dopuszczalna tolerancja).  Poster badawczo- analityczny (dwustronny) o szerokości 800 mm, wysokości 1300 mm ; +/–15% dopuszczalna tolerancja).  Pólki o szerokości 800 mm, wysokości 400 mm, głębokości 300 mm grubości 70 mm |
|  | Surowiec/materiał | tektura, karton, karton-gips lub materiał o podobnych właściwościach |
|  | technika zadruku/znakowania | Wykonanie wydruku grafiki na pcv i doklejanie (wymienna) wg projektu przygotowanego przez zamawiającego. Zadruk 4+4. |
|  | Dodatkowe informacje | Stand półkowy składa się z minimum dwóch regałów z możliwością dostępu po obu stronach. Stand złączony u góry posterem, na którym znajdować się będzie grafika z obu stron (wymiana) wg projektu zamawiającego. Całość wzmocniona samodzielna podstawą do konstrukcji w celu wzmocnienia stabilności i ekspozycji produktów do 15-20 kg.  Całość będzie oświetlana bezprzewodowo lampą LED od góry. |
|  | Ilustracja poglądowa |  |
|  | Wycena | 1 |
|  |  |  |

**Szacunkowy nakład wynosi 10 sztuk ( zamawiający po podpisaniu umowy poda dokładną ilość ze standów).**