**Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i sprzętu niezbędnych do przeprowadzenia konkurencji Plastering and dry wall systems (tynkarstwo i sucha zabudowa) realizowanej podczas wydarzenia EuroSkills 2023 Gdańsk.

Wykonawca dostarczy zamówienie w całości do Gdańska na teren Międzynarodowych Targów Gdańskich Spółki Akcyjnej (ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk) lub do magazynu ul. Nabrzeżnej – hala stoczniowa 33 na terenie Stoczni Gdańskiej (lokalizacja: 54.36489439947489, 18.662070184149446) lub inne wskazane w Gdańsku miejsce. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć zamówienie, do magazynu, w dokładnie wskazanym budynku przez Zamawiającego.

W każdym kartonie powinien znajdować się osobny produkt. Każdy karton powinien być opisany: nazwa produktu, liczba produktów.

Zamawiający wymaga, by zaoferowane materiały były fabrycznie nowe, pełnowartościowe (Zamawiający nie dopuszcza materiałów powystawowych czy z wadami).

Wykonawca dostarczy towar w całości, we wskazane przez Zamawiającego miejsce w dniu ….., jednak nie wcześniej niż 5 sierpnia 2023 i nie później niż 25 sierpnia 2023 r.

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **PŁYTA GK** |
| **Opis** | Standardowa płyta kartonowo – gipsowa, płyty typu A (GKB) |
| **Wymiary** | 1200mm x 2000mm; grubość 12,5mm; Dopuszczalna tolerancja błędu +/- 10% |
| **Materiał** | Płyta kartonowo gipsowa |
| **Kolor** | Biały/szary |
| **Zdjęcie poglądowe** | Płyta gipsowa GKB TYP A 2000 x 1200 x 12.5 mm Norgips - Płyty karton-gips -  w atrakcyjnej cenie w sklepach Leroy Merlin. |
| **Ilość** | 144 |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **PŁYTA GK GIĘTA** |
| **Opis** | Płyta GK gipsowo kartonowa gięta do wykonywania krzywizn i łuków. |
| **Wymiary** | 1200mmx2400mm, grubość 6,5mm; Dopuszczalna tolerancja błędu +/- 10% |
| **Materiał** | Płyta kartonowo gipsowa |
| **Kolor** | biały |
| **Zdjęcie poglądowe** | PŁYTA GIĘTKA (do łuków) RIGIPS FLEXI-Line SKAWINA |
| **Ilość** | 45 |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **MASA SZPACHLOWA** |
| **Opis** | Masa szpachlowa służąca do spoinowania połączeń płyt gipsowo-kartonowych z użyciem taśmy zbrojącej. Stosowana podczas wykonywania ścianek działowych lub sufitów podwieszanych. |
| **Waga** | Opakowanie (worek) 25kg ; Dopuszczalna tolerancja błędu +/- 10% |
| **Zdjęcie poglądowe** |  |
| **Ilość** | 9 |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **MASA SZPACHLOWA** |
| **Opis** | Masa szpachlowa służąca do spoinowanie płyt gipsowo-kartonowych z użyciem taśmy zbrojącej; uzupełniania pęknięć i rys powstałych na powierzchni ścian i sufitów wewnątrz budynków. Stosowana do wstępnego i finiszowego spoinowania płyt gipsowo - kartonowych z użyciem taśmy zbrojącej |
| **Waga** | Opakowanie (worek) 25kg ; Dopuszczalna tolerancja błędu +/- 10% |
| **Zdjęcie poglądowe** | Masa szpachlowa Rigips Super 25 kg Marka Rigips |
| **Ilość** | 9 |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **PROFIL CW50** |
| **Opis** | **Profile stalowe (nośne)**przeznaczone na ruszty szkieletowej konstrukcji stalowej do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi |
| **Wymiary** | Długość 3000mm, grubość 0,5mm, Dopuszczalna tolerancja błędu +/- 10% |
| **Materiał** | Stal, blacha ocynkowana |
| **Zdjęcie poglądowe** | Profil ścienny cw 50/3mb gr. 0,5mm |
| **Ilość** | 162 |

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | **PROFIL CW75** |
| **Opis** | Profil stalowy stosowany w ścianach działowych, okładzinach ściennych, sufitach samonośnych oraz obudowach pionów instalacyjnych |
| **Wymiary** | Długość 2600mm; grubość 0,5mm. Dopuszczalna tolerancja błędu +/- 10% |
| **Materiał** | Stal, blacha ocynkowana |
| **Zdjęcie poglądowe** | Profil ścienny metalowy CW-75 4m CHEMKO - kupuj wygodnie do mieszkania,  domu i ogrodu |
| **Ilość** | 180 |

|  |  |
| --- | --- |
| **7** | **PROFIL UW50** |
| **Opis** | Profile ścienne (pionowe i poziome) wykorzystywane do budowy stalowej konstrukcji utrzymującej montowane na niej okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych. |
| **Wymiary** | Długość 4000mm, grubość 0,5mm ; Dopuszczalna tolerancja błędu +/- 10% |
| **Materiał** | Stal, blacha ocynkowana |
| **Zdjęcie poglądowe** | Profil ścienny uw 50/4mb gr. 0,5mm |
| **Ilość** | 9 |

|  |  |
| --- | --- |
| **8** | **PROFIL UW75** |
| **Opis** | Profile ścienne (pionowe i poziome) wykorzystywane są do budowy stalowej konstrukcji utrzymującej montowane na niej okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych.. |
| **Wymiary** | Długość 4000mm, grubość 0,5mm ; Dopuszczalna tolerancja błędu +/- 10% |
| **Materiał** | Stal, blacha ocynkowana |
| **Zdjęcie poglądowe** | Profil ścienny uw 75/4mb gr. 0,5mm |
| **Ilość** | 45 |

|  |  |
| --- | --- |
| **9** | **PROFIL UW50 DO ŁUKÓW** |
| **Opis** | Profil ten jest produktem przeznaczonym do konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych. Służy do budowania elastycznych połączeń ścian działowych – na łukach, wybrzuszeniach, skosach i innych niestandardowych powierzchniach w pomieszczeniach wewnętrznych. |
| **Wymiary** | Długość 4000mm, grubość 0,5mm; Dopuszczalna tolerancja błędu +/- 10% |
| **Materiał** | Stal, blacha ocynkowana |
| **Zdjęcie poglądowe** | Profil UW do ścian łukowych (krzywoliniowych) - Płyty gipsowe - porady  montera Płyty gipsowe – porady montera |
| **Ilość** | 9 |

|  |  |
| --- | --- |
| **10** | **WKRĘTY DO PŁYT GK** |
| **Opis** | Wkręt do płyt karton-gips oraz drewna 3.5\*25mm. Opakowanie zawiera 1000szt. |
| **Wymiary** | 3,5mmx25mm ; Dopuszczalna tolerancja błędu +/- 10% |
| **Materiał** | stal niskowęglowa fosfatowana galwanicznie |
| **Kolor** | czarny |
| **Zdjęcie poglądowe** | WKRĘT DO SZYBKIEGO MONTAŻU TN - Materiały budowlane Nowy Sącz | KNAUF  Partner |
| **Ilość opakowań** | 9 |

|  |  |
| --- | --- |
| **11** | **WKRĘTY DO PŁYT GK** |
| **Opis** | Wkręt do płyt karton-gips oraz drewna 3.5\*35mm. Opakowanie zawiera 1000szt. |
| **Wymiary** | 3,5mmx35mm ; Dopuszczalna tolerancja błędu +/- 10% |
| **Materiał** | stal niskowęglowa fosfatowana galwanicznie |
| **Kolor** | czarny |
| **Zdjęcie poglądowe** | WKRĘT DO SZYBKIEGO MONTAŻU TN - Materiały budowlane Nowy Sącz | KNAUF  Partner |
| **Ilość opakowań** | 9 |

|  |  |
| --- | --- |
| **12** | **TAŚMA SPOINOWA PAPIEROWA** |
| **Opis** | Taśma przeznaczona jest do wykonania łączeń płyt gipsowo-kartonowych. Idealna do wzmacniania połączeń w systemach suchej zabudowy. |
| **Wymiary** | Długość 75m, szerokość 50mm; Dopuszczalna tolerancja błędu +/- 10% |
| **Materiał** | papier |
| **Kolor** | biały |
| **Zdjęcie poglądowe** | Taśma spoinowa papierowa RIGIPS o szerokości 50 mm i dł. L = 75 m | Rigips |
| **Ilość** | 9 |

|  |  |
| --- | --- |
| **13** | **TAŚMA NAROŻNIKOWA** |
| **Opis** | Taśma specjalistyczna z rdzeniem z kopoolimeru, przeznaczona do wykonywania trwałych, mocnych i równych naroży |
| **Wymiary** | Długość 30m, szerokość 83mm; Dopuszczalna tolerancja błędu +/- 10% |
| **Kolor** | biały |
| **Zdjęcie poglądowe** | Rigips taśma HABITO No-Coat 83mm X 30m Kod producenta HABITO No-Coat 83mm X 30M |
| **Ilość** | 9 |

|  |  |
| --- | --- |
| **14** | **NAROŻNIK ELASTYCZNY PVC** |
| **Opis** | Stosowany do zabezpieczania zewnętrznych naroży przed uszkodzeniem mechanicznym oraz estetycznie wykańcza łukowe krawędzie połączeń płyt gipsowo-kartonowych |
| **Wymiary** | Długość 2500x50x50mm Dopuszczalna tolerancja błędu +/- 10% |
| **Materiał** | Tworzywo PCV |
| **Kolor** | biały |
| **Zdjęcie poglądowe** | NAROŻNIK PCV - do łuków - 3m |
| **Ilość** | 18 |

|  |  |
| --- | --- |
| **15** | **NAROŻNIK ALUMINIOWY** |
| **Opis** | Narożnik perforowany stosowany jest do wzmacniania zewnętrznych krawędzi ścian, ościeży okien i drzwi oraz konstrukcji ścian z płyt gipsowo-kartonowych. Chroni krawędzie, zapewniając trwałe, bezpieczne, estetyczne i równe ich wykończenie. |
| **Wymiary** | Długość 2500x25x25mm Dopuszczalna tolerancja błędu +/- 10% |
| **Materiał** | aluminium |
| **Zdjęcie poglądowe** |  |
| **Ilość** | 18 |

|  |  |
| --- | --- |
| **16** | **PŁYTA GK, PERFOROWANA DŹWIĘKOCHŁONNA** |
| **Opis** | Perforowana, dźwiękochłonna płyta gipsowo-kartonowa z perforacją okrągłą mieszaną 12 i 20 mm rozłożoną jednolicie na całej powierzchni. Służy do wykonywania dźwiękochłonnych, monolitycznych sufitów podwieszanych i okładzin ściennych. |
| **Wymiary** | 1188x1980x12,5mm; Dopuszczalna tolerancja błędu +/- 10% |
| **Materiał** | Płyta kartonowo gipsowa |
| **Zdjęcie poglądowe** |  |
| **Ilość** | 18 |

|  |  |
| --- | --- |
| **17** | **WKRĘTY DO PŁYT GK** |
| **Opis** | Wkręt do płyt karton-gips 3\*30mm. Opakowanie zawiera 1000szt. |
| **Wymiary** | 3mmx30mm ; Dopuszczalna tolerancja błędu +/- 10% |
| **Materiał** | stal niskowęglowa fosforowana galwanicznie |
| **Kolor** | czarny |
| **Zdjęcie poglądowe** | GZDJ_Rigips_wkret_Rigiton.png |
| **Ilość opakowań** | 9 |

|  |  |
| --- | --- |
| **18** | **GIPS SZYBKOTWARDNIEJĄCY** |
| **Opis** | Gips szybkotwardniejący wykorzystywanych w pracach naprawczych, do osadzania listew tynkarskich i narożnych wewnątrz budynków, robót instalacyjnych i szpachlowania bruzd. |
| **Waga** | Dopuszczalna tolerancja błędu +/- 10% |
| **Materiał** | gips |
| **Zdjęcie poglądowe** |  |
| **Ilość** | 9 |

|  |  |
| --- | --- |
| **19** | **TYNK STRUKTURALNY** |
| **Opis** | Akrylowy tynk elewacyjny o strukturze typu “Baranek” |
| **Waga** | 10kg Dopuszczalna tolerancja błędu +/- 10% |
| **Materiał** | Tynk akrylowy |
| **Kolor** | **czerwony** flagowy nr. D4213D lub równoważny |
| **Zdjęcie poglądowe** | Tynk Akrylowy C5 Kleib |
| **Ilość** | 9 |

|  |  |
| --- | --- |
| **20** | **TAŚMA MASKUJĄCA** |
| **Opis** | Taśma maskująca papierowa - uniwersalna. |
| **Wymiary** | 50mx50mm; Dopuszczalna tolerancja błędu +/- 10% |
| **Kolor** | żółty |
| **Zdjęcie poglądowe** |  |
| **Ilość** | 9 |

|  |  |
| --- | --- |
| **21** | **TAŚMA FIZELINOWA** |
| **Opis** | Taśma spoinowa szklana, wykonana z włókna szklanego do połączeń płyt GK |
| **Wymiary** | Długość 50m, szerokość 50mm Dopuszczalna tolerancja błędu +/- 10% |
| **Materiał** | Włókno szklane |
| **Zdjęcie poglądowe** | TAŚMA FLIZELINOWA |
| **Ilość** | 9 |

|  |  |
| --- | --- |
| **22** | **TAŚMA SPOINOWA SAMOPRZYLEPNA** |
| **Opis** | Siatka spoinowa samoprzylepna z włókna szklanego stosowana do połączeń płyt GK |
| **Wymiary** | Długość 20m szerokość 48mm; Dopuszczalna tolerancja błędu +/- 10% |
| **Materiał** | Włókno szklane |
| **Zdjęcie poglądowe** | RIGIPS FibaTape taśma siatka spoinowa samoprzylepna z włókna szklanego 48mm x 20 m (Zdjęcie 1) |
| **Ilość** | 9 |

|  |  |
| --- | --- |
| **23** | **PŁYTA OSB** |
| **Opis** | Płyta OSB 3, kompozytowa płasko prasowana płyta o wiórach orientowanych |
| **Wymiary** | 1250x2500mm grubość 25mm; Dopuszczalna tolerancja błędu +/- 10% |
| **Materiał** | drewnopochodny |
| **Zdjęcie poglądowe** | Płyta OSB-3 1250/2500mm grubość 18mm - KACBUD - Internetowa hurtownia  materiałów budowlanych Goleniów Szczecin |
| **Ilość** | 18 |

|  |  |
| --- | --- |
| **24** | **KANTÓWKA DREWNIANA** |
| **Opis** | Kantówka konstrukcyjna |
| **Wymiary** | 2500x50x50mm; Dopuszczalna tolerancja błędu +/- 10% |
| **Materiał** | drewno |
| **Zdjęcie poglądowe** | Kantówka heblowana - 50x50 mm - ŚWIERK– SkawDrew.pl |
| **Ilość** | 63 |