**Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa imadeł wraz z niezbędnymi akcesoriami do ich instalacji potrzebnych do przeprowadzenia konkurencji CNC Milling (frezowanie CNC) realizowanej podczas wydarzenia EuroSkills 2023 Gdańsk.

Wykonawca dostarczy zamówienie w całości do Gdańska na teren Międzynarodowych Targów Gdańskich Spółki Akcyjnej (ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk) lub inne wskazane przez Zamawiającego miejsce. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć zamówienie, do magazynu, który zostanie wskazany przez Zamawiającego w trybie roboczym.

Każdy karton/paleta powinien być opisany: nazwa konkurencji, nazwa produktu, liczba produktów.

Zamawiający wymaga, by zaoferowane materiały/sprzęty były fabrycznie nowe, pełnowartościowe (Zamawiający nie dopuszcza materiałów/sprzętów powystawowych czy z wadami).

Materiały/sprzęty muszą pochodzić z autoryzowanego przez nich producenta kanału dystrybucji.

Wykonawca dostarczy towar w całości, we wskazane przez Zamawiającego miejsce nie wcześniej niż 8 sierpnia 2023 i nie później niż 25 sierpnia 2023 r.

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Konsola kątowa** |
| **Opis** | Konsola kątowa - akcesoria standardowych ręcznych systemów mocujących. Ułatwiająca zdejmowanie urządzenia mocującego ze stołu maszyny i zwiększająca dostępność. |
| **Wymiary** | Dane techniczne: Długość – 340 mm; Szerokość - 162 mm; Wysokość- 100 mm; Dopuszczalna tolerancja +/- 10% |
| **Waga** | 12 kg; Dopuszczalna tolerancja +/- 10% |
| **Materiał** | metal |
| **Kolor** | czarny |
| **Zdjęcie poglądowe** |  |
| **Ilość** | 8 |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Imadło mocujące** |
| **Opis** | Standardowe centryczne imadło zaciskowe. Imadło mocujące z odwracanymi szczękami chwytającymi. Cechy produktu:  - Ze szczękami o odwracanym chwycie,  - Niklowany korpus główny.  - Maks. siła mocowania: 35 kN  - Maks. moment obrotowy: 100 Nm |
| **Wymiary** | Wymiary - 125 mm x 235 mm x 83 mm;  Szerokość szczęki: 125 mm;  Dopuszczalna tolerancja +/- 10% |
| **Waga** | 12 kg; Dopuszczalna tolerancja +/- 10% |
| **Materiał** | metal |
| **Kolor** | Srebrny/czarny |
| **Zdjęcie poglądowe** |  |
| **Ilość** | 9 |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Zestaw montażowy** |
| **Opis** | Akcesoria standardowych ręcznych systemów mocujących. Cechy produktu:  - Zestaw montażowy,  - Umożliwiający szybki i łatwy montaż imadeł na konsoli kątowej. |
| **Waga** | 0,2 kg; Dopuszczalna tolerancja +/- 10% |
| **Materiał** | metal |
| **Kolor** | Czarny/srebrny |
| **Zdjęcie poglądowe** |  |
| **Ilość** | 8 |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **2 –zakresowe szczęki uzębione 3mm** |
| **Opis** | Szczęki systemowe, standardowe.  Cechy produktu:  -Chwyt szczękowy odwracany, ruchomy  - skok uchwytu: 3 mm |
| **Wymiary** | - Szerokość 125 mm  - Długość 33 mm  - Głębokość 57 mm  - Dopuszczalna tolerancja +/- 10% |
| **Waga** | 1,25 kg; Dopuszczalna tolerancja +/- 10% |
| **Materiał** | Stal |
| **Kolor** | Dowolny |
| **Zdjęcie poglądowe** |  |
| **Ilość** | 20 |