**Załącznik numer 1 do zapytania ofertowego**

**Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i sprzętu niezbędnych do przeprowadzenia konkurencji Wall and Floor Tiling (Układanie płytek i podłóg) realizowanej podczas wydarzenia EuroSkills 2023 Gdańsk.

Wykonawca dostarczy zamówienie w całości do Gdańska na teren Międzynarodowych Targów Gdańskich Spółki Akcyjnej (ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk) lub inne wskazane przez Zamawiającego miejsce. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć zamówienie do magazynu, w dokładnie wskazanym przez Zamawiającego budynku.

W każdym kartonie powinien znajdować się osobny produkt. Każdy karton/paleta powinien być opisany: nazwa konkurencji, produktu, liczba produktów.

Zamawiający wymaga, by zaoferowane materiały były fabrycznie nowe, pełnowartościowe (Zamawiający nie dopuszcza materiałów powystawowych czy z wadami).

Wykonawca dostarczy towar w całości, we wskazane przez Zamawiającego miejsce nie wcześniej niż 8 sierpnia 2023 i nie później niż 25 sierpnia 2023 r.

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **KLEJ DO BETONU KOMÓRKOWEGO** |
| **Opis** | Zaprawa klejowa do betonu komórkowego do bloczków o grubości – 150 mm. |
| **Waga** | Worek 25kg ; Dopuszczalna tolerancja +/- 10% |
| **Kolor** | Dowolny |
| **Zdjęcie poglądowe** | Ytong Xella - zaprawa do wypełniania ubytków |
| **Ilość** | 18 |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **TYNK GIPSOWY RĘCZNY** |
| **Opis** | Ręczny tynk gipsowy stosowany do wyrównania krzywych ścian, otynkowania glifów wokół nowo wstawionych okien lub drzwi, lub do wypełnienia bruzd, które powstały podczas wymiany instalacji elektrycznej lub wodno-kanalizacyjnej. |
| **Waga** | 25kg ; Dopuszczalna tolerancja +/- 10% |
| **Kolor** | Dowolny |
| **Zdjęcie poglądowe** | Tynk gipsowy ręczny GOLDBAND 25 kg Knauf |
| **Ilość** | 27 |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **GRUNT GŁĘBOKO PENETRUJĄCY** |
| **Opis** | Grunt głęboko penetrujący. Preparat do powierzchniowego wzmacniania wszystkich nasiąkliwych podłoży. Służy do gruntowania podłoży (ścian, podłóg, sufitów) wewnątrz i na zewnątrz budynków przed mocowaniem płytek ceramicznych, wylewaniem posadzek, mocowaniem wykładzin podłogowych, tapetowaniem, szpachlowaniem, malowaniem czy mocowaniem płyt izolacji termicznej. |
| **Pojemność** | 1l ; Dopuszczalna tolerancja +/- 10% |
| **Kolor** | Dowolny |
| **Zdjęcie poglądowe** | CERESIT CT 17 GRUNT GŁĘBOKOPENETRUJĄCY 1 L |
| **Ilość** | 9 |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **NAROŻNIK TYNKARSKI** |
| **Opis** | Narożnik z blachy stalowej ocynkowanej |
| **Wymiary** | 3x3x250cm ; Dopuszczalna tolerancja +/- 10% |
| **Kolor** | Srebrny |
| **Zdjęcie poglądowe** | Narożnik tynkarski stalowy 34x34 mm Magnelis 2.5 m |
| **Ilość** | 18 |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **LISTWA TYNKARSKA** |
| **Opis** | Stalowa listwa tynkarska   * Do precyzyjnego nakładania określonej grubości tynku; * Stosowana jako listwa dylatacyjna i prowadnica do wylewek; * Wymiary: 10 mm x 23 mm |
| **Wymiary** | Długość 250cm ; Dopuszczalna tolerancja +/- 10% |
| **Zdjęcie poglądowe** | Budmat Listwa tynkarska W-10 2,5 m |
| **Ilość** | 9 |

**\*Zdjęcia powyższych przedmiotów są poglądowe i ich marki są niewiążące.**