Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

|  |  |
| --- | --- |
| **Statuetka 1 - Specyfikacja techniczna 1**  **(rysunek poglądowy)** | |
| http://www.grupaglasso.pl/media/catalog/product/cache/1/image/220x330/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/g/l/gla076_a.png |  |
| **Materiał** | Szkło |
| **Wymiary** | Wymiary: 195 x 175 x 19 mm (+/- 20 mm dopuszczalna tolerancja) |
| **Kształt** | Koło z krawędziami dekoracyjnie zeszlifowanymi + szklana podstawa |
| **Technika oznakowania** | Grawer |
| **Ilość** | 23 |
| **Opakowanie** | Każde szkło osobno pakowane w eleganckie, twarde granatowe pudełko. W środku etui steropianowana wkładka obleczona pofałdowanym i błyszczącym materiałem (podszewkowym) w kolorze granatowym. Wymiary opakowania 200 x 240 x 66 (+/- 20 mm dopuszczalna tolerancja) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Statuetka 2 - Specyfikacja techniczna 2**  **(rysunek poglądowy)** | |
| **statuetki_12.jpg** |  |
| **Materiał** | Statuetka odlewana z materiałów kompozytowych, wykończona w kolorze patynowanego mosiądzu. Podstawa drewniana – dąb barwiony. |
| **Wymiary** | Wysokość 200 mm, szerokość 100 mm (+/- 20 mm dopuszczalna tolerancja), o wadze od 1,5 do 2 kg (+/- 0,2 kg). |
| **Kształt** | Projekt statuetki przedstawia Wykonawca - do akceptacji przez Zamawiającego. W zamyśle Zamawiającego statuetka może mieć kształt wygiętego prostokąta z elementami wypukłymi np. półkuli z umieszczonym na niej logotypem programu  a) eTwinning I<http://www.etwinning.pl/sites/etwinning.pl/files/main_sections/2014/01/logoetwinning.jpg>  b) konkursu EDU Inspiracje/Inspirator  <http://eduinspiracje.org.pl/> |
| **Technika oznakowania** | Grawerowanie mechaniczne w blasze mosiężnej umieszczonej na podstawie drewnianej. Blacha powinna być fabrycznie szczotkowana i powierzchniowo lakierowana. Grawerowany wzór powinien być patynowany do koloru czarnego. |
| **Ilość** | 43 |
| **Opakowanie** | Każda statuetka pakowana w drewniany kuferek, optymalnie dobrany do jej wielkości (wymiary 250 mm x 150 mm x 130 mm +/- 10 % dopuszczalna tolerancja). Wnętrze wypełnione wełną drewnianą. |