**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zapytania jest kompleksowa obsługa wydarzenia Gala Eduinspiracje - nagłośnienie, oświetlenie, multimedia i scenografia przestrzeni (produkcja i obsługa techniczna)

**I. OGÓLNA CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA**

**Miejsce wydarzenia:**

Zamek Ujazdowski, Jazdów 2, 00-467 Warszawa

Planowana liczba gości: 200 osób

**Termin wykonania zamówienia:**

Montaż: 03 grudnia 2019 r., godz. 04:00 do 03 grudnia 2019 r., godz. 16:00

Realizacja: 03 grudnia 2019 r., godz. 15:00-15:45 (próby), 16:00-22:30 (realizacja wydarzenia)

Demontaż: 03 grudnia 2019 r., godz. 22:30-00:30

**II. OBOWIĄZKI WYKONAWCY**

**Tabela specyfikacji**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Przedmiot zamówienia** | **Wymagania techniczne** | **Opis czynności dotyczących realizacji usługi** |
| Scena | * Wielkość: scena o wymiarach: 12x3 x0,6 m ze schodkami (3 schodki) oraz podest na diodę o wymiarach 6 x 3 m; * Scena techniczna 12 x 1 m; * Obicie sceny: hips biały; * Zastawka z policanvas 3 x 3 m – 2 szt. | Montaż, realizacja, demontaż |
| Oświetlenie sceny | * Oświetlenie profilowe sceny głównej, oświetlenie mówców oraz koncertowe, w tym dimmery. | Montaż, realizacja, demontaż |
| Oświetlenie przestrzeni | * Oświetlenie architektoniczne dziedzińca, rejestracji oraz krużganków (catering) np. LED * Oświetlenie ruchome typu WASH/BEAM/SPOT na dziedzińcu– min. 10 szt. * Oświetlenie architektoniczne na zewnątrz np. LED, oświetlenie typu GOBO 3 szt.   *Informacja: Zamek Ujazdowski zapewnia dostęp do krat będących na dziedzińcu.* | Montaż, realizacja, demontaż |
| Nagłośnienie wydarzenia | * Nagłośnienie dziedzińca: nagłośnienie mówców, w tym mikser audio cyfrowy pro. * Mikrofony**:** mikrofon bezprzewodowy 3 szt., mikrofon nagłowny 2 szt., mikrofon na szyjce długi (do mównicy). * Odsłuchy | Montaż, realizacja, demontaż |
| Multimedia | * Ekran: dioda 6 x 3 m. * Mikser wideo: podział na podglądach; Ekran główny – podział obrazu na kilka części z różnych źródeł. * Przełącznik prezentacyjny dual. * Ekran LCD FULL HD min. 50 cali- podgląd na scenie – 1 szt. * Kostka dziennikarska | Montaż, realizacja, demontaż |
| Organizacja techniczna koncertu | Oświetlenie, nagłośnienie, backline oraz organizacja zgodna z Riderem Technicznym koncertu będącym **załącznikiem nr 1 do OPZ** | Montaż, realizacja, demontaż |
| Studio telewizyjne | * Podest 4x4x0,3 obity wykładziną zieloną * Ścianka z policanvas 4 x 3 m – 2 szt. * Reflektor 1 szt. | Montaż, realizacja, demontaż |
| Scenografia przestrzeni | * Wyklejenie szyby drzwi wejściowych wg nadesłanego projektu. Naklejki transparentne, wycinane (nie klejone w całości). Wymiar drzwi: 1,28x2,27 m * Produkcja 6 winderów wg projektu zamawiającego. * Flagi podwieszane na kracie (linka) wg projektu zamawiającego, wymiary: 1,5 m x 2,5 m – 9 szt. * Wykładzina zielona – 100 m2   *Projekty szyby, flag zostaną dostarczone przez zamawiającego najwcześniej w środę 26.11.2019 r.* | Montaż, realizacja, demontaż |
| Obsługa Techniczna | Zapewnienie odpowiedniej liczby obsługi technicznej do montażu, realizacji i demontażu powyższych usług  w wyznaczonych godzinach. |  |
| Wizja lokalna | Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną i potwierdzi wymiary projektów flag. |  |
| Materiały i  wykonawstwo | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca używał materiałów trudnopalnych (atesty), montaż  i demontaż zgodny z zasadami BHP. |  |