1. Przedmiot zamówienia: wynajem ściany multimedialnej (tzw. digital video wall) wraz
z komputerem sterującym, nagłośnieniem, transportem i wsparciem technicznym, w celu wyświetlania treści promocyjno-upowszechniających Europass, w trakcie wydarzeń konferencyjnych, targowych i masowych w roku 2021.
2. Przybliżone terminy i prawdopodobne lokalizacje realizacji usługi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Data | Lokalizacja | Roboczy tytuł wydarzenia | Profil wydarzenia |
| 1 | 6 października 2021 | Stadion Narodowy, Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa - do potwierdzenia.  | Targi ATD | Informacyjna impreza masowa o charakterze targowym |
| 2 | 19 – 20 października 2021 | Arche Hotel Krakowska Aleja Krakowska 237/U1, 02-180 Warszawa | Forum Sportu i Biznesu SPORTBIZ 2021 | Informacyjna impreza masowa o charakterze konferencyjnym  |
| 3 |  III/IV kwartał 2021 | West Station, Aleje Jerozolimskie 142 a, Warszawa - do potwierdzenia. | Dni informacyjne Europass / Euroguidance, EVET  | Ekspozycja w zadaszonym miejscu publicznym, typu lobby biurowca. |
| 4 | III/IV kwartał 2021 | Warszawa i okolice[[1]](#footnote-1) | Do ustalenia | Do ustalenia[[2]](#footnote-2) |
| 5 | III/IV kwartał 2021 | Warszawa i okolice | Do ustalenia | Do ustalenia |
| 6 | III/IV kwartał 2021 | Warszawa i okolice | Do ustalenia | Do ustalenia |
| 7 | III/IV kwartał 2021 | Warszawa i okolice | Do ustalenia | Do ustalenia |
| 8 | III/IV kwartał 2021 | Warszawa i okolice | Do ustalenia | Do ustalenia |

1. Warunki udziału:
2. Posiadanie Video ściany o przekątnej minimum 120 cali, złożonej z nie więcej niż
4 monitorów, o jasności obrazu min. 1500 cd/m2, potwierdzone przesłaniem kopii dokumentacji technicznej.
3. Parametry techniczne ściany multimedialnej:
4. Technologia wyświetlania: videoscreen LCD (przekątna nie mniej niż 152,4 cm / 60 cali)
5. Rozdzielczość: nie mniej niż 1366 x 768 pixeli
6. Paleta kolorów: nie mniej niż 16,77 miliona (w zaokrągleniu)
7. Rozmiar pixela: nie mniej niż 0,973 x 0,973 mm
8. Współczynnik kontrastu: nie mniej niż 1 000 000 : 1, przy ustawieniu przyciemnia lokalnego na poziomie wysokim (local diming set to High) oraz nie mniej niż 5000 :1 przy przyciemnieniu lokalnym wyłączonym (without local diming)
9. Aktywna powierzchnia ekranu: nie mniej niż 1328,8 x 747,1 mm
10. Responsywność: min. 6 ms (od szarości do szarości – wartość uśredniona)
11. Wejście komputerowe: AnalogoweRGB (0,7 Vp-p)[75 Ω], Cyfrowe (standard DVI 1.0)
12. Dodatkowe usługi w ramach zamówienia:
13. Transport na miejsce ekspozycji.
14. Dostarczenie jednolitej kolorystycznie zabudowy z możliwością naniesienia logotypów.
15. Rozstawienie urządzenia wraz z testami obrazu i dźwięku.
16. Wsparcie techniczne.
17. Demontaż i transport powrotny.
1. Tu i każdym następnym przypadku sformułowanie „Warszawa i okolice” należy rozumieć jak teren w granicach miasta Stołecznego Warszawy lub w odległości nieprzekraczającej 30 km od granicy miasta, a szczegółowa lokalizacja zostanie każdorazowa uzgodniona telefonicznie i/lub pisemnie z wykonawcą. [↑](#footnote-ref-1)
2. Tu i każdym następnym przypadku sformułowanie „Profil wydarzenia do ustalenia” należy rozumieć, że w związku z możliwymi ograniczeniami spowodowanymi nieprzewidzianymi okolicznościami, np. wynikającymi z rozwoju COVID-19, realizacja zlecenia będzie każdorazowo uzgodniona telefonicznie i/lub pisemnie z wykonawcą. [↑](#footnote-ref-2)