OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania jest **Wynajem hali namiotowej na potrzeby** **V Kongresu Edukacji** w dniu 27.10.2022 r. w Warszawie.

**I. Miejsce wydarzenia:**

Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28,   
00-927 Warszawa

Liczba gości: 700 osób

Mapa rozłożenia namiotu (parking przed wydziałem Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego):

Obraz zawierający mapa

Opis wygenerowany automatycznie

**Termin wykonania zamówienia:**

**Montaż namiotu:**  
od 25 października 2022 r., godz. 8:00 do 26 października 2022 r., godz. 12:00.

**Realizacja:**   
27 października 2022 r., godz. 11:00 – 20:00

**Demontaż:**  
od 28 października 2022 r., godz. 6:00 do 28 października., godz. 18:00.

**Program ramowy:**

Program ramowy stanowi **załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu zamówienia (namiot wykorzystany do przerwy obiadowej).**

**Tabela specyfikacji**

W zakres usługi wchodzi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Przedmiot zamówienia** | **Wymagania techniczne** | **Realizacja** |
| **1.** | Budowa namiotu 600 m2 | * szerokość: 10 m; * długość: 30 m; * wysokość ściany bocznej: 4 m; * wysokość w kalenicy: 7,2 m; * segment: 5 m; | Montaż  Demontaż |
| **2.** | Ściany namiotu | * 1 ściana 30 metrowa i 1 ściana 20 metrowa wykonana ze ścian transparentnych. * 1 ściana wejściowa (20 metrowa) z nadrukiem. * 1 ściana 30 metrowa wykonana ze ściany pełnej o kolorze białym. | Montaż  Demontaż |
| **3.** | Podłoga | * drewnianej podłogi lakierowanej na konstrukcji aluminiowo stalowej z uwzględnieniem podłoża, gdzie ma stać namiot. Dodatkowo poziomowanie podłogi namiotu. | Montaż  Demontaż |
| **4.** | Wyposażenie namiotu | * 2 pary drzwi transparentnych o wymiarach wys. 2,3 x 3,00 z podjazdem dla niepełnosprawnych. * Ogrzewanie namiotu za pomocą ogrzewnicy 2 krat nawiewowych o specyfikacji: * Czynnik chłodniczy: R-410A * Nominalna wydajność chłodnicza: 22 - 90 kW * Nominalna wydajność grzewcza: 22 - 90 kW * Przepływ powietrza: 5100 - 16 000 m³/h * 4 rękawy zewnętrzne i kraty * 2 rękawy zaciągowe * Z 2 kablami 5m 63A * Agregat o mocy 66 kW, Napięcie 400 Vk, ładowanie baterii 32A. | Montaż  Demontaż |
| **5.** | Grafika | * Zadrukowanie trójkąta do hali nadruk jednostronny 4+0. * Zadrukowanie (4 segmentów 5 metrowych) o wymiarach:  szer. 5,0 m x wys. 4 m, nadruk jednostronny 4+0. | Montaż  Demontaż |
| **6.** | Obsługa Techniczna | * Zapewnienie odpowiedniej liczby obsługi technicznej dostosowując do czasu przeznaczonego na montaże, demontaże powyższych usług. |  |

Zadania wykonane przez Wykonawcę zostaną odebrane przed realizacją V Kongresu Edukacji i Gali EDUinspiracje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.  Protokół zdawczo – odbiorczy będzie załącznikiem   
**nr 3 do Umowy.**

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Program wydarzenia.