**Przedmiot zamówienia**

**Dostawa składanych kartonowych regałów do ekspozycji publikacji Erasmus+**

1. **Specyfikacja techniczna**
2. Regał służyć ma ekspozycji i dystrybucji publikacji książkowych oraz czasopism dotyczących programu Erasmus+ wydawanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
3. Regał powinien być wykonany z tektury o grubości 4,5 – 6,5 mm, zapewniającej stabilność całej konstrukcji i zdolnej do utrzymania materiałów o wadze do 15 kg.
4. Dopuszczalne wymiary regału: wysokość 180-200 cm, szerokość 90-100 cm, minimalna liczba przegród na publikacje 12, maksymalne wymiary przegród 32x23 cm, głębokość przegród 16-20 cm, wysokość frontu nad górną krawędzią półek 20-25 cm, poziomy półek z przegrodami na publikacje - od 50 do 145 cm od podłoża.
5. Regał powinien być wykonany z tektury zadrukowanej w 100 proc., zgodnie z projektem graficznym przekazanym przez Zamawiającego.
6. Projekt graficzny zostanie przygotowany przez Zamawiającego na podstawie dokładnych wytycznych Wykonawcy dotyczących ostatecznych wymiarów regału.
7. **Dostawa**
8. Regał powinien być dostarczony w formie umożliwiającej łatwe złożenie przez osobę bez szczególnych kwalifikacji, umiejętności i narzędzi.
9. Do regału powinna być dołączona instrukcja obsługi w języku polskim.
10. Wykonawca dostarczy regały do siedziby zamawiającego – zgodnie z zapisami w umowie.