**Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa cegieł oraz specjalistycznej zaprawy niezbędnych do przeprowadzenia konkurencji murowanie (Bricklaying) realizowanej podczas wydarzenia EuroSkills 2023 Gdańsk.

Wykonawca dostarczy zamówienie w całości do Gdańska na teren Międzynarodowych Targów Gdańskich Spółki Akcyjnej (ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk) lub do magazynu ul. Nabrzeżnej – hala stoczniowa 33 na terenie Stoczni Gdańskiej (lokalizacja: 54.36489439947489, 18.662070184149446) lub inne wskazane w Gdańsku miejsce. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć zamówienie, do magazynu, w dokładnie wskazanym budynku przez Zamawiającego.

Zamawiający wymaga, by zaoferowane materiały były fabrycznie nowe, pełnowartościowe (Zamawiający nie dopuszcza materiałów z wadami).

Wykonawca dostarczy towar w całości, we wskazane przez Zamawiającego miejsce jednak nie wcześniej niż 5 sierpnia 2023 i nie później niż 25 sierpnia 2023 r. (zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy w pkt. 1 załącznika nr 3 – Formularza ofertowego.)

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **CEGŁA KLINKIEROWA** |
| **Opis** | Cegła klinkierowa drążona |
| **Wymiary** | 250 x 120 x 65 mm; |
| **Materiał** | Klinkier |
| **Kolor** | Czerwony |
| **Zdjęcie poglądowe** | Cegła klinkierowa Senta |
| **Ilość** | 2210 |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **CEGŁA KLINKIEROWA** |
| **Opis** | Cegła klinkierowa drążona |
| **Wymiary** | 250 x 120 x 65 mm; Dopuszczalna tolerancja błędu +/- 10% |
| **Materiał** | Klinkier |
| **Kolor** | Żółty |
| **Zdjęcie poglądowe** | Cegła klinkierowa Karpatia |
| **Ilość** | 2015 |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **CEGŁA KLINKIEROWA** |
| **Opis** | Cegła klinkierowa drążona |
| **Wymiary** | 250 x 120 x 65 mm; |
| **Materiał** | Klinkier |
| **Kolor** | Stalowy |
| **Zdjęcie poglądowe** | Cegła klinkierowa Cumulus |
| **Ilość** | 975 |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **PUSTAK CERAMICZNY** |
| **Opis** | Pustak ceramiczny przeznaczony do budowy ścian działowych lub osłonowych, murowany na tradycyjną zaprawę, na „pióro-wpust” |
| **Wymiary** | 115x500x240mm; |
| **Materiał** | Ceramika |
| **Zdjęcie poglądowe** | Porotherm 11.5 P+W |
| **Ilość** | 455 |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **SPECJALISTYCZNA ZAPRAWA MURARSKA DO KLINKIERU** |
| **Opis** | Specjalistyczna zaprawa do murowania lub murowania i jednoczesnego spoinowania murów z cegieł klinkierowych. Zaprawa powinna być wzbogacona o dodatek trasu, który powoduje wiązanie wolnego wapna w zaprawie. |
| **Waga** | 25kg; |
| **Kolor** | Szary |
| **Zdjęcie poglądowe** | Zaprawa Terca Klinkier z trasem |
| **Ilość** | 364 worki |