**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest **najem wraz z dostawą profesjonalnych zmywarek do przeprowadzenia konkurencji** **– gotowanie (ang. Cooking), cukiernictwo (Pâtisserie and Confectionery), serwis restauracyjny (restaurant service) realizowanych podczas wydarzenia EuroSkills 2023 Gdańsk**.

Wykonawca dostarczy zamówienie w całości na teren Międzynarodowych Targów Gdańskich Spółki Akcyjnej (ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk) lub inne wskazane przez Zamawiającego miejsce. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć zamówienie, do magazynu/namiotu, w dokładnie wskazanym budynku/miejscu przez Zamawiającego.

Każdy karton/paleta powinien być opisany: nazwa konkurencji, nazwa produktu, liczba produktów.

Termin dostawy: 28.08.2023 r. – 30.08.2023 r.

Odbiór w terminie: od 8.09 od godziny 18:00 do dnia 10.09 do godziny 23:59.

Do każdej zmywarki dołączonych zostanie 7 zestawów środków chemiczno-myjąco-dezynfekujący.

**Wykonawca zapewni dostawę, montaż, uruchomienie i demontaż urządzeń.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Zmywarka kapturowa** |
| Opis | Zmywarka kapturowa do naczyń, szklanek, sztućców i kubków. Zmywarka powinna zawierać: 4 kosze na talerze, 4 kosze uniwersalne, 2 kosze na sztućce. |
| Wymiary | Wielkość kosza: 500x500 mm. Wewnętrzna wysokość wejścia do komory zmywarki: 440mm, wymiary po zamknięciu: 635 x 750 x 1535mm.  Tolerancja +/- 5% |
| Zdjęcie poglądowe | Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, komputer  Opis wygenerowany automatycznie |
| Ilość | 4 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Zmywarka do garnków i przyrządów kuchennych** |
| Opis | Zmywarka do garnków i przyrządów kuchennych dostosowana do małych i średnich garnków i przyrządów kuchennych. |
| Wymiary | Wewnętrzna wysokość wejścia do komory zmywarki: 640mm, Wymiary wnętrza kosza: 612 x 672 mm. wymiary po zamknięciu: szer. 775, głęb. 1720, wys. 1910 mm.  Tolerancja +/- 5% |
| Zdjęcie poglądowe | Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, komputer  Opis wygenerowany automatycznie |
| Ilość | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Zmywarka podblatowa do szkła** |
| Opis | Zmywarka podblatowa. Zmywarka do szkła. Wyposażona w regulację ciśnienia wody: dostosowuje ciśnienie wody do rodzaju zmywanych naczyń i stopnia ich zabrudzenia. Dostosowana do cienkiego naczynia szklanego. |
| Wymiary | Wewnętrzna wysokość wejścia do komory zmywarki: 309 mm, Wymiary wnętrza kosza: 500 x 500 mm.  Tolerancja +/- 5% |
| Zdjęcie poglądowe | Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, Urządzenie domowe  Opis wygenerowany automatycznie |
| Ilość | 1 |