Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, design

Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

**Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)**

**Usługi dostarczenia systemów wystawienniczych na potrzeby FRSE**

**Przedmiot zamówienia obejmuje produkcję, dostawę systemów wystawienniczych oraz wynajem (razem z montażem i demontażem na terenie Warszawy) na potrzeby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.**

Wykonawca jest zobowiązany do numerowania pokrowców i danej ścianki/roll-upa (ten sam numer w celu identyfikacji sprzętu) oraz zobowiązany jest do prowadzenia rejestru wyprodukowanych materiałów zawierając: zdjęcie zatwierdzonego projektu i nazwę produktu, numer faktury, kwotę oraz dane dotyczące zespołów, które dokonały zamówienia. Po każdej dostawie Wykonawca przygotowuje protokół odbioru dostawy (załącznik nr 3 do Umowy). Protokół zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach.

Wykonawca ma na zrealizowanie danej usługi 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zlecenia. Wykonawca dostarczy zamówiony produkt na adres siedziby Zamawiającego (wraz z rozładunkiem i załadunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego), od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00. Wykonawca może być zobowiązany do dostarczenia przedmiotu umowy do miejsca zlokalizowanego na terenie Warszawy wskazanego przez Zamawiającego bez dodatkowych kosztów.

Zamawiający wymaga, aby dostarczone towary objęte były co najmniej 12-miesięczną gwarancją.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Ścianka reklamowa tekstylna nr 1 (wymiary 2000 x 2300)** | |
|  | Wymiary | Ścianka reklamowa szerokość 2000 mm, wysokość 2300 mm;. Torba transportowa zgodna z wymiarami ścianki. ; +/–15% dopuszczalna tolerancja. |
|  | Surowiec/materiał | Poliester, aluminium |
|  | Kolory i technika zadruku/znakowania | Ścianka reklamowa – kolor konstrukcji srebrny. Wykonanie wydruku grafiki na elastycznej tkaninie poliestrowej idealnie dopasowanej do konstrukcji wg projektu przygotowanego przez zamawiającego- techniką sublimacji. Zadruk 4+4 (dwustronny). |
|  | Dodatkowe informacje | Ścianka reklamowa, składa się z aluminiowych profili łączonych ze sobą na specjalne zatrzaski. Rurka jest wkładana w rurkę, to ułatwia szybki montaż. Wydruk jest jedną tkanina zakładana na konstrukcję jak poszewka na poduszkę. Zapinana na zamek błyskawiczny. Wydruk jest zapakowany w osobny pokrowiec. Torba transportowa, pod spodem ma jeżyki, zamykana na suwak albo wzmocniona torba na kółkach, we wnętrzu oddzielna przegroda na stopy do ścianki. |
|  | Ilustracja poglądowa | C:\Users\pputkowski\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\TMABSXEZ\vario light 4.jpg |
|  | Wycena | 1 |
|  | Szacowany nakład | 7 szt. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.** | **Ścianka reklamowa tekstylna nr 2 (wymiary 2400 x 2300)** | |
|  | Wymiary | Ścianka reklamowa szerokość 2400 mm, wysokość 2300 mm;. Torba transportowa zgodna z wymiarami ścianki. ; +/–15% dopuszczalna tolerancja. |
|  | Surowiec/materiał | Poliester, aluminium |
|  | Kolory i technika zadruku/znakowania | Ścianka reklamowa – kolor konstrukcji srebrny. Wykonanie wydruku grafiki na elastycznej tkaninie poliestrowej idealnie dopasowanej do konstrukcji wg projektu przygotowanego przez zamawiającego- techniką sublimacji. Zadruk 4+4 (dwustronny). |
|  | Dodatkowe informacje | Ścianka reklamowa, składa się z aluminiowych profili łączonych ze sobą na specjalne zatrzaski. Rurka jest wkładana w rurkę, to ułatwia szybki montaż. Wydruk jest jedną tkanina zakładana na konstrukcję jak poszewka na poduszkę. Zapinana na zamek błyskawiczny. Wydruk jest zapakowany w osobny pokrowiec. Torba transportowa, pod spodem ma jeżyki, zamykana na suwak albo wzmocniona torba na kółkach, we wnętrzu oddzielna przegroda na stopy do ścianki. |
|  | Ilustracja poglądowa | Obraz zawierający szkic, rysowanie, Sztuka dziecięca, sztuka  Opis wygenerowany automatycznie  C:\Users\pputkowski\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\TMABSXEZ\vario light 4.jpg  Obraz zawierający akcesoria, pudełko, walizka, etui  Opis wygenerowany automatycznie |
|  | Wycena | 1 |
|  | Szacowany nakład | 7 szt. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.** | **Ścianka reklamowa tekstylna nr 3 (wymiary 3000 x 2300)** | |
|  | Wymiary | Ścianka reklamowa szerokość 3000 mm, wysokość 2300 mm). Torba transportowa zgodna z wymiarami ścianki. ; +/–15% dopuszczalna tolerancja. |
|  | Surowiec/materiał | Poliester, aluminium |
|  | Kolory i technika zadruku/znakowania | Ścianka reklamowa – kolor konstrukcji srebrny. Wykonanie wydruku grafiki na elastycznej tkaninie poliestrowej idealnie dopasowanej do konstrukcji wg projektu przygotowanego przez zamawiającego- techniką sublimacji. Zadruk 4+4 (dwustronny). |
|  | Dodatkowe informacje | Ścianka reklamowa, składa się z aluminiowych profili łączonych ze sobą na specjalne zatrzaski. Rurka jest wkładana w rurkę, to ułatwia szybki montaż. Wydruk jest jedną tkanina zakładana na konstrukcję jak poszewka na poduszkę. Zapinana na zamek błyskawiczny. Wydruk jest zapakowany w osobny pokrowiec. Torba transportowa, pod spodem ma jeżyki, zamykana na suwak albo wzmocniona torba na kółkach, we wnętrzu oddzielna przegroda na stopy do ścianki. |
|  | Ilustracja poglądowa | C:\Users\pputkowski\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\TMABSXEZ\vario light 4.jpg |
|  | Wycena | 1 |
|  | Szacowany nakład | 5 szt. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4.** | **Ścianka reklamowa tekstylna nr 4 (wymiary 3300x 2300)** | |
|  | Wymiary | Ścianka reklamowa szerokość 3300 mm, wysokość 2300 mm, głębokość 1140 mm; +/–15% dopuszczalna tolerancja. Torba transportowa zgodna z wymiarami ścianki. |
|  | Surowiec/materiał | Poliester, aluminium |
|  | Kolory i technika zadruku/znakowania | Ścianka reklamowa o lekko zaokrąglonej konstrukcji – kolor stelaża srebrny. Wykonanie wydruku grafiki na elastycznej tkaninie poliestrowej idealnie dopasowanej do konstrukcji wg projektu przygotowanego przez zamawiającego- techniką sublimacji. Zadruk 4+4 (dwustronny). |
|  | Dodatkowe informacje | Ścianka reklamowa, składa się z aluminiowych profili łączonych ze sobą na specjalne zatrzaski. Rurka jest wkładana w rurkę, to ułatwia szybki montaż. Wydruk jest jedną tkanina zakładana na konstrukcję jak poszewka na poduszkę. Zapinana na zamek błyskawiczny. Wydruk jest zapakowany w osobny pokrowiec. Torba transportowa, pod spodem ma jeżyki, zamykana na suwak albo wzmocniona torba na kółkach, we wnętrzu oddzielna przegroda na stopy do ścianki. |
|  | Ilustracja poglądowa | C:\Users\pputkowski\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\TMABSXEZ\vario light 4.jpg |
|  | Wycena | 1 |
|  | Szacowany nakład | 2 szt. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5.** | **Brama reklamowa tekstylna łukowa (wymiary 5310 x 2780)** | |
|  | Wymiary | Brama reklamowa tekstylna łukowa szerokość 5310 mm, wysokość 2780 mm, głębokość 900mm; +/–15% dopuszczalna tolerancja. Torba transportowa zgodna z wymiarami ścianki.. |
|  | Surowiec/materiał | Poliester, aluminium |
|  | Kolory i technika zadruku/znakowania | Ścianka reklamowa – kolor konstrukcji srebrny. Wykonanie wydruku grafiki na elastycznej tkaninie poliestrowej idealnie dopasowanej do konstrukcji wg projektu przygotowanego przez zamawiającego- techniką sublimacji. Zadruk 4+4. |
|  | Dodatkowe informacje | Ścianka reklamowa, składa się z aluminiowych profili łączonych ze sobą na specjalne zatrzaski. Rurka jest wkładana w rurkę, to ułatwia szybki montaż. Wydruk jest jedną tkanina zakładana na konstrukcję jak poszewka na poduszkę. Zapinana na zamek błyskawiczny. Wydruk jest zapakowany w osobny pokrowiec. Torba transportowa, pod spodem ma jeżyki, zamykana na suwak albo wzmocniona torba na kółkach, we wnętrzu oddzielna przegroda na stopy do ścianki. Klasyczny łukowy kształt. |
|  | Ilustracja poglądowa | C:\Users\pputkowski\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\TMABSXEZ\vario light 4.jpg |
|  | Wycena | 1 |
|  | Szacowany nakład | 2 szt. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6.** | **Stoisko promocyjne narożne (wymiary 3000 x 2000)** | |
|  | Wymiary | Stoisko promocyjne narożne złożone z dwóch modułów w kształcie litery „L” (1 moduł szerokość 3000 mm, wysokość 2500 mm, 2 moduł szerokość 2000mm, wysokość 2500mm); +/–15% dopuszczalna tolerancja. Torba transportowa zgodna z wymiarami stoiska. |
|  | Surowiec/materiał | Poliester, aluminium |
|  | Kolory i technika zadruku/znakowania | Ścianki reklamowe – kolor konstrukcji srebrny. Wykonanie wydruku grafiki na elastycznej tkaninie poliestrowej idealnie dopasowanej do konstrukcji wg projektu przygotowanego przez zamawiającego- techniką sublimacji. Zadruk 4+4 (dwustronny). |
|  | Dodatkowe informacje | Stoisko promocyjne narożne, składa się z aluminiowych profili łączonych ze sobą na specjalne zatrzaski. Rurka jest wkładana w rurkę, to ułatwia szybki montaż. Moduły łączą się pod kątem prostym.  Wydruk jest jedną tkanina zakładana na konstrukcję jak poszewka na poduszkę. Zapinana na zamek błyskawiczny. Wydruk jest zapakowany w osobny pokrowiec. Torba transportowa, pod spodem ma jeżyki, zamykana na suwak albo wzmocniona torba na kółkach, we wnętrzu oddzielna przegroda na stopy do ścianki. |
|  | Ilustracja poglądowa | C:\Users\pputkowski\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\TMABSXEZ\vario light 4.jpg  Obraz zawierający akcesoria, pudełko, walizka, etui  Opis wygenerowany automatycznie |
|  | Wycena | 1 |
|  | Szacowany nakład | 2 szt. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7.** | **Kaseton promocyjny tekstylny kostka, (wymiary 100 cm x 100 cm)** | |
|  | Wymiary | Kaseton promocyjny tekstylny kostka Wysokość 1000 mm x szer. 1000 mm x 1000 mm +/–15% dopuszczalna tolerancja |
|  | Surowiec/materiał | Materiał:  aluminium, tkanina poliestrowa. |
|  | Kolory i technika zadruku/znakowania | Jakość wydruku: ekologiczny druk sublimacyjny do 1440 dpi. Druk obszyty gumką. Druk jednostronny w pełnym kolorze. Ilość druków 5 szt. Projekt nadruku zostanie dostarczony przez Zamawiającego. |
|  | Dodatkowe informacje | Montaż bez użycia narzędzi (specjalne łączniki), profile aluminiowe o szerokości 65mm, ekspresowa wymiana grafiki (SEG), wolnostojący w kształcie sześcianu |
|  | Ilustracja poglądowa |  |
|  | Pakowanie | C:\Users\pputkowski\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\TMABSXEZ\vario light 4.jpgWydruk jest zapakowany w osobny pokrowiec (przegródkę). Torba transportowa, pod spodem ma jeżyki, zamykana na suwak albo wzmocniona torba na kółkach, we wnętrzu oddzielna przegroda na stopy do kasetonu.  Obraz zawierający akcesoria, pudełko, walizka, etui  Opis wygenerowany automatycznie |
|  | Wycena | 1 |
|  | Szacowany nakład | 2 szt. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **8.** | **Kaseton podświetlany LED nr 1, wymiary 100 cm x 200 cm** | |
|  | Wymiary | Wysokość 2000 mm x szer. 1000 mm x 140 mm +/–15% dopuszczalna tolerancja |
|  | Surowiec/materiał | Materiał:  aluminium, tkanina poliestrowa, LED. |
|  | Kolory i technika zadruku/znakowania | Jakość wydruku: ekologiczny druk sublimacyjny do 1440 dpi. Druk obszyty gumką. Druk jednostronny w pełnym kolorze. Ilość druków 2 szt. Projekt nadruku zostanie dostarczony przez Zamawiającego. |
|  | Dodatkowe informacje | Specjalne oświetlenie LED na krawędziach ramy, montaż bez użycia narządzi (specjalne zamki), magnesy w ramach kasetony, umożliwiające łączenie kasetonów, ekspresowa wymiana grafiki (SEG). |
|  | Ilustracja poglądowa | Obraz zawierający design, ściana, Prostokąt, w pomieszczeniu  Opis wygenerowany automatycznie |
|  | Pakowanie | C:\Users\pputkowski\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\TMABSXEZ\vario light 4.jpgWydruk jest zapakowany w osobny pokrowiec (przegródkę). Torba transportowa, pod spodem ma jeżyki, zamykana na suwak albo wzmocniona torba na kółkach, we wnętrzu oddzielna przegroda na stopy do kasetonu. |
|  | Wycena | 1 |
|  | Szacowany nakład | 3 szt. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **9.** | **Kaseton podświetlany LED nr 2, wymiary 200 cm x 200 cm** | |
|  | Wymiary | Wysokość 2000 mm x szer. 2000 mm x 140 mm +/–15% dopuszczalna tolerancja |
|  | Surowiec/materiał | Materiał:  aluminium, tkanina poliestrowa, LED. |
|  | Kolory i technika zadruku/znakowania | Jakość wydruku: ekologiczny druk sublimacyjny do 1440 dpi. Druk obszyty gumką. Druk jednostronny w pełnym kolorze. Ilość druków 2 szt. Projekt nadruku zostanie dostarczony przez Zamawiającego. |
|  | Dodatkowe informacje | Specjalne oświetlenie LED na krawędziach ramy, montaż bez użycia narządzi (specjalne zamki), magnesy w ramach kasetony, umożliwiające łączenie kasetonów, ekspresowa wymiana grafiki (SEG). |
|  | Ilustracja poglądowa | Obraz zawierający ubrania, obuwie, dżinsy, Ludzka twarz  Opis wygenerowany automatycznie |
|  | Pakowanie | Wydruk jest zapakowany w osobny pokrowiec (przegródkę). Torba transportowa, pod spodem ma jeżyki, zamykana na suwak albo wzmocniona torba na kółkach, we wnętrzu oddzielna przegroda na stopy do kasetonu.  C:\Users\pputkowski\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\TMABSXEZ\vario light 4.jpg  Obraz zawierający akcesoria, pudełko, walizka, etui  Opis wygenerowany automatycznie |
|  | Wycena | 1 |
|  | Szacowany nakład | 2 szt. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **10.** | **Banner typu ROLL-UP, wymiary 200x100 cm (wersja standard)** | |
|  | Wymiary | Wysokość 2000 mm x szer. 1000 mm; +/–15% dopuszczalna tolerancja |
|  | Surowiec/materiał | Materiał typu block-out (o gramaturze minimum 240 g/m2, maksymalnie 600 gram/ m2) bez efektu zawijania się boków lub falowania materiału. Aluminiowy maszt. Dolne stalowe gniazdo obsadzenia masztu. Górne gniazdo obsadzenia masztu z tworzywa sztucznego z wkładem centrującym. Kaseta ze sztywnego, grubego aluminium, bez nóżek rozkładanych w bok, chromowane boki kasety. |
|  | Kolory i technika zadruku/znakowania | Jakość wydruku: 1440 dpi. Bez laminatu. Druk jednostronny w pełnym kolorze. Projekt nadruku zostanie dostarczony przez Zamawiającego. |
|  | Dodatkowe informacje | Lekka konstrukcja z możliwością regulacji w pionie. Górna listwa zaciskowa. Składany trzyczęściowy maszt podpierający, z pewnym i niewidoczny od frontu zaczepem. Boki kasety w kształcie łezki z systemem rolującym. Kaseta ma w podstawie 2 dodatkowe wkręcane nóżki / śruby, które regulują nachylenie roll-upa w pionie lub w poziomie (w przypadku nierównego podłoża). |
|  | Ilustracja poglądowa | Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, Oprogramowanie multimedialne  Opis wygenerowany automatycznie  http://www.screendruk.pl/galerie/r/roll-up-lux-100x200-cm_687.jpg |
|  | Pakowanie | Torba transportowa otwierana z góry. Roll-up pakowany w czarny pokrowiec, wykonany z mocnego, niedrącego się materiału usztywnianego od wewnątrz dodatkowo wszytą wkładką. Pokrowiec wyposażony w dwa rodzaje szarych uchwytów. Na jednej z zewnętrznych stron pokrowca powinna się znajdować mała, przezroczysta kieszonka, w której można umieścić wydrukowany mini projekt roll-upu. Wewnątrz pokrowca miejsce na maszt. Pokrowiec zamykany na suwak umożliwiający spakowanie roll-upu w pozycji poziomej (zdjęcie poniżej).  Obraz zawierający zrzut ekranu  Opis wygenerowany automatycznie |
|  | Wycena | 1 |
|  | Szacowany nakład | 15 szt. |
| **11.** | **Banner typu ROLL-UP, wymiary 200x120 cm (wersja premium, black)** | |
|  | Wymiary | Wysokość 2000 mm x szer. 1200 mm; +/–15% dopuszczalna tolerancja |
|  | Surowiec/materiał | Materiał:  banerowy typu blockout min. 500g, niefalujący na krawędziach, ma certyfikat trudnopalności. Szeroka stabilna kaseta bez nóżek, płyta podłogowa kasety stalowa, profil główny ( obudowa) aluminium 2,5 mm grubości |
|  | Kolory i technika zadruku/znakowania | Jakość wydruku: 1440 dpi, efekt fotorealistyczny. Wielkość kropli: 2-6 pikolitrów. Druk jednostronny w pełnym kolorze. Projekt nadruku zostanie dostarczony przez Zamawiającego. |
|  | Dodatkowe informacje | Stopki, regulujące kąt nachylenia kasety – w przypadku postawienia na nierównym podłożu. Maszt bez plastikowego zaczepu, wchodzi bezpośrednio do listwy górnej roll-upu. |
|  | Ilustracja poglądowa | \\frse\data\redirected\pputkowski\Desktop\rollup 4.jpg  \\frse\data\redirected\pputkowski\Desktop\rollup 3.jpg\\frse\data\redirected\pputkowski\Desktop\rollup.jpg  \\frse\data\redirected\pputkowski\Desktop\rollup 5.jpg |
|  | Pakowanie | Torba rozsuwana po całej szerokości, mocny poliester, gruba pianka  ( ok. 7 mm) wszyta wewnątrz torby. Torba transportowa otwierana po całej długości. Pokrowiec wyposażony w dwa rodzaje uchwytów. Na jednej z zewnętrznych stron pokrowca powinna się znajdować mała, przezroczysta kieszonka, w której można umieścić wydrukowany mini projekt roll-upu. Wewnątrz pokrowca miejsce na maszty. Pokrowiec zamykany na suwak umożliwiający spakowanie roll-upu w pozycji poziomej (zdjęcie poniżej).  \\frse\data\redirected\pputkowski\Desktop\rollup 6.jpg |
|  | Wycena | 1 |
|  | Szacowany nakład | 10 szt. |
| **12.** | **Banner typu ROLL-UP, wymiary 45x31 cm (wersja mini)** | |
|  | Wymiary | Wysokość roll-upa z kasetą: 450 mm x szerokość kasety 310 mm;  +/–15% dopuszczalna tolerancja;  Wymiary zadruku: wysokość 428 mm + 8mm chowany display; szerokość 297 mm; +/–10% dopuszczalna tolerancja; |
|  | Surowiec/ wykorzystany materiał | Rodzaj materiału: Materiał typu block-out z jednej strony, z drugiej matowy. Grubość materiału – 450 g/m2 bez efektu zawijania się boków lub falowania materiału. |
|  | Kolory i technika zadruku/znakowania | Jakość wydruku: 720 dpi. Bez laminatu. Zadruk jednostronny w pełnym kolorze. Projekt nadruku zostanie dostarczony przez Zamawiającego. |
|  | Wykończenie/oprawa  i uszlachetnienie | Aluminiowy maszt. Dolne stalowe gniazdo obsadzenia masztu. Górne gniazdo obsadzenia masztu z tworzywa sztucznego z wkładem centrującym. Kaseta ze sztywnego, grubego aluminium, bez nóżek, chromowane boki kasety. |
|  | Dodatkowe informacje | Lekka konstrukcja z możliwością regulacji w pionie. Górna listwa zaciskowa. Składany dwuczęściowy maszt podpierający, z pewnym i niewidoczny od frontu zaczepem. Boki kasety w kształcie łezki z systemem rolującym. |
|  | Ilustracja poglądowa | http://www.expolight.com/out/pictures/z4/elegant_mini_roll-up_2_z4.pngObraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, Oprogramowanie multimedialne  Opis wygenerowany automatycznie |
|  | Pakowanie | Roll-up pakowany w folię bąbelkową oraz mocne tekturowe pudełko |
|  | Wycena | 1 sztuka |
|  | Szacowany nakład | 20 szt. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **13.** | **Wymiana plakatu (wraz z drukiem) w kasecie wersji standard (200x100cm) / premium (200x120cm) / mini (45x31cm)** | |
| 13.1 | Druk roll-upa z wymianą techniczną w posiadanej przez zamawiającego kasecie roll-up typu standard | Wymiana materiału banerowy typu blockout min. 500g, niefalujący na krawędziach, z użyciem posiadanej kasety typu premium. (Opisanej w OPZ) |
|  | Wycena: | 1 |
| 13.2 | Druk roll-upa z wymianą techniczną w posiadanej przez zamawiającego kasecie roll-up typu premium | Wymiana materiału banerowy typu blockout min. 500g, niefalujący na krawędziach, z użyciem posiadanej kasety typu standard. (Opisanej w OPZ) |
|  | Wycena: | 1 |
| 13.3 | Druk roll-upa z wymianą techniczną w posiadanej przez zamawiającego kasecie roll-up typu mini | Wymiana materiału banerowy typu blockout min. 500g, niefalujący na krawędziach, z użyciem posiadanej kasety typu premium. (Opisanej w OPZ) |
|  | Wycena: | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **14.** | **Baner reklamowy** | |
|  | Wymiary | Wycena od m2 |
|  | Surowiec/materiał | Tkanina winylowa o gładkiej powierzchni |
|  | Kolory i technika zadruku/znakowania | Nadruk jednostronny, pełen kolor |
|  | Dodatkowe informacje | Materiał oczkowany (4 oczka na m2), oczka metalowe |
|  | Ilustracja poglądowa |  |
|  | Wycena | 1 |
|  | Szacowany nakład | 20 m2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **15.** | **Winder wymiary 75 x 300 cm** | |
|  | Wymiary | Wysokość masztu 3200 mm, Wysokość flagi 3000 mm x szer. 750 mm; +/–15% dopuszczalna tolerancja |
|  | Surowiec/materiał | Flaga: Wykonany z materiału flagowego 100% poliester o gramaturze 115 g/m2,  Maszt wykonany z aluminium oraz giętkich prętów z włókna szklanego,  Gumka z karabińczykiem do napinania flagi,  Podstawa do wyboru przez zamawiającego: stalowa z podwójnym obciążeniem betonowym albo podstawa kwadratowa stalowa z uchwytem 30x30 cm |
|  | Kolory i technika zadruku/znakowania | Materiał flagowy100% poliester o gramaturze 115 g/m2,. Projekt nadruku zostanie dostarczony przez Zamawiającego. |
|  | Ilustracja poglądowa | http://www.flagi-windery.pl/f/g/plaska_z_podwojnym_obciazeniem.jpg  podstawa.jpg |
|  | Pakowanie | Torba do przechowywania i transportu, czarna z materiału poliestrowego. Wewnątrz przegrody do stabilizacji masztów flagowych, na zewnątrz duża kieszeń.  https://www.akcesoria-flagowe.pl/environment/cache/images/0_0_productGfx_15f863153b3436875e5ac63da020887d.jpg |
|  | Wycena | 1 |
|  | Szacowany nakład | 20 szt. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **16.** | **Stoisko informacyjne** | |
|  | Wymiary | szerokość: 95cm (blat), toper 90x30cm (tolerancja +/- 15%),  wysokość: 95cm (do blatu), całość 215cm (tolerancja +/- 15%),  głębokość: 40cm (tolerancja +/- 15%), |
|  | Surowiec/materiał | Materiał:  wykonane z profili aluminiowych, PCV, druk na folii z laminatem, blat i półka z płyty meblowej. |
|  | Kolory i technika zadruku/znakowania | Druk 4+0, druk na folii zabezpieczonej laminatem. |
|  | Dodatkowe informacje | Stelaż stoiska skonstruowany jest z wytrzymałych profili aluminiowych, zintegrowane kółka do stoiska, |
|  | Ilustracja poglądowa |  |
|  | Pakowanie | Torba rozsuwana po całej szerokości, mocny poliester, gruba pianka  ( ok. 7 mm) wszyta wewnątrz torby. Wszystkie elementy w przegródkach. |
|  | Wycena | 1 |
|  | Szacowany nakład | 6 szt. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **17.** | **Szklana kula** | |
|  | Wymiary | Wysokość: 25 cm, średnica w najszerszym miejscu: 30 cm (+/- 15% tolerancji) |
|  | Surowiec/materiał | Szkło bezbarwne, zatapiane wykończenie obrzeża u góry |
|  | Ilustracja poglądowa |  |
|  | Pakowanie | Spakowana w zabezpieczonym kartonie |
|  | Wycena | 1 |
|  | Szacowany nakład | 6 szt. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **18.** | **Stojak konferencyjny 1/2 A4 (daszek)** | |
|  | Wymiary | Wymiary: szer. 30 cm, wys. 11,5 cm, gł. 8 cm (1/2 kartki A4). |
|  | Surowiec/materiał | Materiał:  plexi 2mm |
|  | Dodatkowe informacje | Kieszeń zabezpieczona folią ochronną (do zerwania po otrzymaniu). |
|  | Ilustracja poglądowa | 1/2 A4 Stojak Konferencyjny Daszek 10,5x30cm Plexi |
|  | Pakowanie | Spakowany w zabezpieczonym kartonie |
|  | Wycena | 1 |
|  | Szacowany nakład | 30 szt. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **19.** | **Stojak informacyjny A4** | |
|  | Wymiary | Wymiary: szer. 21 cm, wys. 29,7 cm (kartka A4). |
|  | Surowiec/materiał | Materiał:  plexi 2mm |
|  | Dodatkowe informacje | Kieszeń zabezpieczona folią ochronną (do zerwania po otrzymaniu). |
|  | Ilustracja poglądowa | Obraz zawierający Właściwość fizyczna, design, Prostokąt  Opis wygenerowany automatycznie |
|  | Pakowanie | Spakowany w zabezpieczonym kartonie |
|  | Wycena | 1 |
|  | Szacowany nakład | 20 szt. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **20.** | **Stojak informacyjny stojący A4** | |
|  | Wymiary | Wysokość całkowita: 115 cm (tolerancja +/- 15%),  Podstawa: 33 x 25 x 2 cm (tolerancja +/- 15%),  Wymiary ramki A4: 237 x 326 mm |
|  | Surowiec/materiał | Stalowa podstawa, kolor metalowy  Stojak do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń |
|  | Dodatkowe informacje | Eskpozycja informacji w ramie OWZ (otwórz-włóż-zamknij) - zapewnia bardzo szybką wymianę treści  Obracana ramka OWZ pozwala wymiennie na ekspozycję w pionie i poziomie.  Wszystkie elementy rozkręcane (podstawa, noga i głowica z kieszenią) |
|  | Ilustracja poglądowa | Stojak informacyjny aluminiowy owz A4 |
|  | Pakowanie | Spakowany w zabezpieczonym kartonie |
|  | Wycena | 1 |
|  | Szacowany nakład | 8 szt. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **21.** | **Stojak informacyjny stojący A3** | | |
|  | Wymiary | | Wysokość całkowita: 132 cm (tolerancja +/- 15%),  Podstawa: 34 x 30 x 2 cm (tolerancja +/- 15%),  Wymiary ramki A3: 297 x 420 mm |
|  | Surowiec/materiał | | Stalowa podstawa, kolor metalowy  Stojak do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń |
|  | Dodatkowe informacje | | Eskpozycja informacji w ramie OWZ (otwórz-włóż-zamknij) - zapewnia bardzo szybką wymianę treści  Obracana ramka OWZ pozwala wymiennie na ekspozycję w pionie i poziomie.  Wszystkie elementy rozkręcane (podstawa, noga i głowica z kieszenią) |
|  | Ilustracja poglądowa | | Stojak informacyjny na menu - A3, srebrny |
|  | Pakowanie | | Spakowany w zabezpieczonym kartonie |
|  | Wycena | | 1 |
|  | Szacowany nakład | | 6 szt. |
| **22.** | | **Akcesoria dodatkowe** | |
| 22.1. | | Materiał tekstylny do ścianki nr 1 | Wycena: 1 |
| 22.2. | | Materiał tekstylny do ścianki nr 2 | Wycena: 1 |
| 22.3. | | Materiał tekstylny do ścianki nr 3 | Wycena: 1 |
| 22.4. | | Materiał tekstylny do ścianki nr 4 | Wycena: 1 |
| 22.5. | | Materiał tekstylny do bramy nr 5 | Wycena: 1 |
| 22.6. | | Materiał tekstylny do stoiska nr 6 | Wycena: 1 |
| 22.7. | | Materiał tekstylny do kasetonu kostka | Wycena: 1 |
| 22.8. | | Materiał do kasetonu podświetlanego LED nr 1 | Wycena: 1 |
| 22.9 | | Materiał do kasetonu podświetlanego LED nr 2 | Wycena: 1 |
| 22.10. | | Torba do ścianki nr1 | Wycena: 1 |
| 22.11. | | Torba do ścianki nr 2 | Wycena: 1 |
| 22.12. | | Torba do ścianki nr 3 | Wycena: 1 |
| 22.13. | | Torba do ścianki nr 4 | Wycena: 1 |
| 22.14. | | Torba do bramy nr 5 | Wycena: 1 |
| 22.15. | | Torba do stoiska nr 6 | Wycena: 1 |
| 22.16. | | Torba do kasetonu kostka | Wycena: 1 |
| 22.17. | | Torba do kasetonu podświetlanego LED nr 1 | Wycena: 1 |
| 22.18. | | Torba do kasetonu podświetlanego LED nr 2 | Wycena: 1 |
| 22.19. | | Stelaż metalowy do ścianki nr 1 | Wycena: 1 |
| 22.20. | | Stelaż metalowy do ścianki nr 2 | Wycena: 1 |
| 22.21. | | Stelaż metalowy do ścianki nr 3 | Wycena: 1 |
| 22.22. | | Stelaż metalowy do ścianki nr 4 | Wycena: 1 |
| 22.23. | | Stelaż metalowy do bramy nr 5 | Wycena: 1 |
| 22.24. | | Stelaż metalowy do stoiska nr 6 | Wycena: 1 |
| 22.25. | | Stelaż metalowy do kasetonu kostka | Wycena: 1 |
| 22.26 | | Stelaż metalowy do kasetonu podświetlanego LED nr 1 | Wycena: 1 |
| 22.27 | | Stelaż metalowy do kasetonu podświetlanego LED nr 2 | Wycena: 1 |
| 22.28. | | Materiał flagowy do winder-ów | Wycena: 1 |
| 22.29. | | Maszt do winder-ów | Wycena: 1 |
| 22.30. | | Podstawa kwadratowa do winder-ów | Wycena: 1 |
| 22.31. | | Torba na roll-up 200x100 | Wycena: 1 |
| 22.32. | | Torba na roll-up 200x120 | Wycena: 1 |
| 22.33. | | Torba na roll-up  45x31 | Wycena: 1 |
| 22.34. | | Produkcja grafiki do frontu oraz topera  w stoisku informacyjnym | Wycena: 1 |
| 22.35. | | Stelaż do stoiska informacyjnego | Wycena: 1 |