|  |
| --- |
| **Opis przedmiotu zamówienia oraz minimalny, wymagany zestaw parametrów techniczno-użytkowych samochodu będącego przedmiotem dostawy** |
|  |  |
| **Element/komponent** | **Minimalne parametry** **lub zakres: od - do** |
|
| **Silnik** |   |
| Moc  | min. 130 KM (95 kW) |
| Pojemność | min. 1990 cm3 |
| Paliwo | ON |
| **Skrzynia biegów** |   |
| Rodzaj | Manualna 6 biegowa |
| **Nadwozie** |   |
| Ilość miejsc | 9 |
| Kolor | biały/srebrny/szary |
|  | Światła przednie przeciwmgielne  |
|   | Wszystkie listwy, klamki i zderzaki w kolorze nadwozia  |
|   | Centralny zamek |
|   | Autoalarm |
|   | Elektryczne szyby |
|   | Blokada przeciwuruchomieniowa (immobiliser) |
|   | Podwójne siedzenie obok kierowcy |
|   | Czujniki cofania w kolorze nadwozia |
|   | Szyby przyciemniane od drugiego rzędu siedzeń |
|   | Drzwi tylne dwudzielne z ogrzewanymi szybami |
|   | Drzwi boczne przesuwane z prawej strony |
|   | Zbiornik paliwa o pojemności min. 65 l. |
|   | Listwa ochronna zderzaka tylnego |
|   | Podłoga wyłożona wykładziną gumową |
| **Układ kierowniczy i hamulcowy** |   |
|   | Wspomaganie kierownicy |
|   | ABS |
|   | Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu |
|   | ESP |
| **Koła, napęd** |   |
| Napęd | Koła przednie |
| Wielkość kół | min. 16 cali |
| Rodzaj | Komplet opon zimowych na felgach stalowych, komplet opon letnich na felgach aluminiowych  |
|  | Śruby zabezpieczające koła aluminiowe |
| Koło zapasowe | Pełnowymiarowe |
| **Komfort i bezpieczeństwo** |   |
|   | Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera |
|   | System zapobiegający utracie przyczepności podczas przyspieszania (ASR) |
|   | Centralny zamek sterowany pilotem - kluczyk składany - 1 sztuka, kluczyk nieskładany -1 sztuka |
|   | Fotel kierowcy z regulacją wysokości |
|   | Fotel kierowcy z podłokietnikami |
|   | Klimatyzacja |
|   | Czarno-biały wyświetlacz LCD; wyświetla informacje: średnie i chwilowe zużycie paliwa, przebyta droga, bieg |
|   | Możliwość beznarzędziowego demontażu tylnych siedzeń |
|   | Radioodtwarzacz CD |
|   | Elektryczne szyby przód |
|   | Elektryczne lusterka, podgrzewane |
|   | Auto wyposażone w apteczkę, gaśnicę oraz trójkąt ostrzegawczy |
| **Wymiary** |   |
| Rozstaw osi |  3300-3500 mm |
| **Ekologia** |   |
| Norma emisji spalin | Euro 6 |
| **Gwarancja** |   |
| Mechaniczna | min. 2 lata |
| Lakier | min. 3 lata |
| Perforacja nadwozia | min. 10 lat |