OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia: usługa wynajmu ściany multimedialnej (tzw. digital video wall) wraz z zabudową, komputerem sterującym, nagłośnieniem i obsługą techniczną, w celu wyświetlania treści promocyjno-upowszechniającej Europass w trakcie 3 wydarzeń konferencyjno – targowych w październiku i listopadzie 2017 r.
2. Terminy i lokalizacje realizacji usługi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Data | Godziny | Adres  | Roboczy tytuł wydarzenia | Profil wydarzenia |
| 1 | 17.X.2017 | 8:30-18:00 | Stadion Narodowy, Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, Warszawa | Targi Absolvent Talent Days | Targi pracy / impreza masowa |
| 2 | 20.XI.2018 | 8:30-18:00 | Stadion Narodowy, Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, Warszawa | Krajowa Konferencja ECVET / Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych | Konferencja edukacyjna |
| 3 | 21.XI.2019 | 8:30-18:00 | Stadion Narodowy, Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, Warszawa | FRSE/ Talent – Rozwój – Kompetencje EPALE/ II Forum Edukacji Dorosłych | Konferencja edukacyjna |

1. Parametry techniczne ściany multimedialnej:
2. Video ściana złożona z 4 monitorów, w układzie 2x2.
3. Technologia wyświetlania: widescreen LCD (przekątna 152,4 cm / 60 cali).
4. Rozdzielczość: 1366 x 768 pixeli.
5. Paleta kolorów: 16,77 miliona (w zaokrągleniu).
6. Rozmiar pixela: 0,973 x 0,973 mm.
7. Jasność: 1500 cd/m2.
8. Współczynnik kontrastu: 1 000 000 : 1, przy ustawieniu przyciemnia lokalnego na poziomie wysokim (local diming set to High) oraz 5000 :1 przy przyciemnieniu lokalnym wyłączonym (without local diming).
9. Aktywna powierzchnia ekranu: 1328,8 x 747,1 mm.
10. Responsywność: min. 6 ms (od szarości do szarości – wartość uśredniona).
11. Wejście komputerowe: AnalogoweRGB (0,7 Vp-p)[75 Ω], Cyfrowe (standard DVI 1.0).
12. Dodatkowe usługi w ramach zamówienia:
13. Transport na miejsce ekspozycji.
14. Dostarczenie jednolitej kolorystycznie zabudowy z możliwością naniesienia logotypów.
15. Rozstawienie urządzenia wraz z testami obrazu i dźwięku.
16. Wsparcie techniczne.
17. Demontaż i transport powrotny.

Rysunek poglądowy stanowi załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia.