**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zapytania jest kompleksowa obsługa wydarzenia inaugurującego Europejski Koprus Solidarności - nagłośnienie, oświetlenie, multimedia i scenografia przestrzeni (produkcja i obsługa techniczna)

**I. OGÓLNA CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA**

**Miejsce wydarzenia:**

Zamek Ujazdowski, Jazdów 2, 00-467 Warszawa

Planowana liczba gości: 250 osób

**Termin wykonania zamówienia:**

Montaż: 29 października 2018 r., godz. 19:00 do 30 października 2018 r., godz. 7:00

Realizacja: 30 października 2018 r., godz. 8:00-10:00 (próby), 11:00-16:00 (realizacja wydarzenia)

Demontaż: 30 października 2018 r., godz. 17:00-00:00

**II. OBOWIĄZKI WYKONAWCY**

**Tabela specyfikacji**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Przedmiot zamówienia** | **Wymagania techniczne** | **Opis czynności dotyczących realizacji usługi** |
| Scena  | * Wielkość: scena mieszcząca 6 osób siedzących oraz diodę na 6,5x3 m – minimum 8x3x0,3.
* Obicie sceny: hips biały.
 | Montaż, realizacja, demontaż |
| Meble na scenę | * Fotele skórzane (lub w podobnym materiale) – 6 sztuk.
* Mównica (mównicę dostarcza zamawiający).
 | Dostawa, montaż, obsługa w trakcie eventu, demontaż |
| Oświetlenie sceny | * Oświetlenie profilowe sceny głównej, oświetlenie mówców. i mówców, w tym dimmery.
* Oświetlenie sceny sali kinowej.
 |  Montaż, realizacja, demontaż |
| Oświetlenie przestrzeni | * Oświetlenie architektoniczne dziedzińca (sala dla uczestników) np. oświetlenie ruchome typu WASH/BEAM/SPOT – min. 8
* Oświetlenie krużganków (catering) np. LED

*Informacja: Zamek Ujazdowski zapewnia dostęp do krat będących na dziedzińcu.* | Montaż, realizacja, demontaż |
| Nagłośnienie wydarzenia | * Nagłośnienie dziedzińca: nagłośnienie mówców (wystąpienia indywidualne oraz panele dyskusyjne), w tym mikser audio cyfrowy pro.
* Mikrofony**:** mikrofon bezprzewodowy 6 szt., mikrofon nagłowny 3 szt., mikrofon na szyjce długi (do mównicy), statyw.
 | Montaż, realizacja, demontaż |
| Multimedia | * Ekran: dioda 6x3.5m lub inny równoważny wg projektu będącego załącznikiem nr 1 do OPZ.
* Mikser wideo: podział na podglądach; Ekran główny – podział obrazu na kilka części z różnych źródeł.
* Przełącznik prezentacyjny dual.
* Ekran LCD FULL HD - podgląd na scenie – 1 szt.
* Ekran LCD – 80 cali na statywie FULL HD – 1 szt.(dla prezentacji tłumaczenia migowego)
 | Montaż, realizacja, demontaż |
| Studio języka migowego | * Kamera
* Operator
* Oświetlenie
* Ekran LCD (podgląd sceny dla tłumacza) – 1 szt.
 | Montaż, realizacja, demontaż |
| Scenografia przestrzeni | * Kubiki 70x70 – 2 szt.

*Zamawiający dostarczy kubiki, które należy tylko okleić nowym projektem*. * Wyklejenie szyby drzwi wejściowych wg nadesłanego projektu. Naklejki transparentne, wycinane (nie klejone w całości). Wymiar drzwi: 1,28x2,27 m
* Produkcja 6 winderów wg projektu zamawiającego.
* Flagi na scenie wg projektu zamawiającego, wymiar 1 m x 4 m – 2 szt.
* Flagi podwieszane na kracie (linka) wg projektu zamawiającego, wymiary: 1,5 m x 2,5 m – 9 szt.

*Projekty kubików, szyby, flag zostaną dostarczone przez zamawiającego najwcześniej w środę 24.10.2018 r.* | Montaż, realizacja, demontaż |
| Streaming | Przeprowadzenie streamingu części głównej programu w godzinach 11:00-13:00.  | Montaż, realizacja, demontaż |
| Obsługa Techniczna | Zapewnienie odpowiedniej liczby obsługi technicznej do montażu, realizacji i demontażu powyższych usług w wyznaczonych godzinach.  |  |
| Wizja lokalna | Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną i potwierdzi wymiary projektów flag.  |  |
| Materiały i  wykonawstwo | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca używał materiałów trudnopalnych (atesty), montaż i demontaż zgodny z zasadami BHP oraz warunkami realizacji na PGE Narodowy zgodnie „Ogólne warunki świadczenia usług organizacji imprez na PGE Narodowy” – załącznik nr 3 do OPZ |  |